Instructions for Bidders
تعليمات لمقدمي العروض 
Date:   التاريخ 03/09/2018 							
Reference number:      الرقم المرجعي Tender/IR10/IX0305/03-09-2018/01                                                                 
[bookmark: _Hlk497816389][bookmark: _Hlk497816414]Caritas Czech Republic (CCR) is a non-governmental organization working in the field of emergency response and development in a number of countries around the world, namely Iraq, Moldova, Mongolia, Georgia, Ukraine, Cambodia and others. To run its operation, Caritas Czech Republic is supported by funds from different donors which give it high obligation to take accountability and openness as one of the main priority.
كاريتاس جمهورية التشيك هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال الاغاثة الانسانية و التطوير في عدد من الدول حول العالم منها العراق ومنغوليا وجورجيا وأوكرانيا وكمبوديا وغيرها من الدول. ولتسير مشاريعها الانسانية تتلقى منظمى كاريتاس جمهورية التشيك الدعم من عدة داعمين وذلك ما يحتم على المنظمة التحلي بالمسؤولية والانفتاح على المستفيدين كإحدى أولويات المنظمة.
Works will include, but not limited to;  
· Excavation works
· Construction and installation of latrines units.
· Construction of Septic Tanks
· Installation of water tanks.
· Installation of sewer pipes and fittings.
· The engagement of selected Cash for Workers (skilled and Unskilled) from the camp in the construction work. These workers will be selected and paid directly by CCR.

[bookmark: _Hlk508293855]All works will need to be completed prior to December 22, 2018.
[bookmark: _Hlk497816439] 
الأعمال تشمل ولكن ليس فقط:
· أعمال حفر
· انشاء وتركيب كتل الحمامات.
· بناء الجور الفنية (القاسطل)
· تركيب خزانات المياه
· تركيب انابيب الصرف الصحي مع اكسسواراتها.
· اقحام عمال "النقد مقابل العمل" ذوو الخبرة وغيرهم والذين سوف يتم اختيارهم ودفع اجورهم بشكل مباشر من قبل منظمة كاريتاس جمهورية التشيك في اعمال البناء.

[bookmark: _Hlk508293861]جميع الاعمال يجب ان تنتهي قبل 22/كانون الأول/2018 

· [bookmark: _Hlk490132120]The bidding documents (in English and Arabic) may be collected free of charge by all interested bidders at the following address: Caritas Czech Republic office: Erbil, MRF 4 Towers, D4 apartment #30 , or can be found attached to this RFQ announcement. 

· يمكن الحصول على مستندات المناقصة (عربي وانجليزي) بشكل مجاني من قبل جميع المهتمين في العنوان التالي:
              مكتب كاريتاس جمهورية التشيك: اربيل, ابراج ام ار اف 4, البرج D, الطابق 9, الشقة 30. أو يمكن ايجادها كمرفقات لهذا الاعلان

· [bookmark: _Hlk501035034][bookmark: _Hlk508293706]Offers must be submitted no later than 16:00 (local time in Iraq) on the September 17, 2018 in two SEPARATE SEALED ENVELOPES.
1. Techncial Offer: as showen below, the technical offer documents should be submitted in one separate sealed envelope. The envelop should be labled with the Reference Number, “Technical Offer” and bidder name and contact.
2. Financial Offer: as showen below, the financial offer documents should be submitted in one separate sealed envelope. The envelope should be labled with the Reference Number, “Financial Offer” and the bidder name and contact.
· The two sealted envelopes will be inserted by the bidder’s hand in CCR’s tender box in CCR’s office in the aforementioned address.
·  Late offers will be automatically rejected  
 
· [bookmark: _Hlk501035051][bookmark: _Hlk508293797]العروض يجب أن تكون مقدمة ليس بعد الساعة الرابعة (التوقيت المحلي في العراق) من17 أيلول 2018 في ظرفين مختومين منفصلين. 

1. العرض التقني: كما في الاسفل فإن الوثائق المدرجة تحت العرض التقني يجب أن توضع في ظرف منفصل يتم اغلاقه وختمه من قبل العارض. الظرف المختوم يجب ان يعنون بالرقم المرجعي للمناقصة و "Technical Offer" واسم العرض ومعلومات الاتصال.
2. العرض المالي: كما في الاسفل فإن الوثائق المدرجة تحت العرض المالي يجب ان توضع في ظرف منفصل يتم اغلاقه وختمه من قبل العارض. الظرف المختوم يجب ان يعنون بالرقم المرجعي للمناقصة و "Financial Offer" واسم العرض ومعلومات الاتصال.
· الظروف المختومة يجب أن يتم وضعها بيد المقاول في صندوق المناقصات الخاص بمنظمة كاريتاس جمهورية التشيك في مكتب المنظمة في اربيل الى العنوان الوارد في الاعلى.
· العروض المتأخرة سيتم رفضها تلقائيا

· [bookmark: _Hlk501035062][bookmark: _GoBack]A pre-tender information session will be organized on 10/09/2018 at 11:00 am local time in Bersive Camp in Zakho. Participation of interested bidders to the information session is preferable but not compulsory.

· [bookmark: _Hlk501035068]جلسة لتقديم معلومات قبل المناقصة ستكون في يوم 10/09/2018 الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي في مخيم برسيف في زاخو، المشاركة في هذه الجلسة من قبل مقدمي العروض هي مفضلة ولكن ليست الزامية .

· CCR will not be responsible for any costs or expenses incurred by the Bidders in connection with the preparation and submission of their bids to CCR.

· منظمة كاريتاس جمهورية التشيك غير مسؤولة عن اي مصاريف اوتكاليف مرتبطة بتجهيز وتقديم عروض الأسعار لكاريتاس جمهورية التشيك                        

· [bookmark: _Hlk508293782]For all inquiries regarding this tender, please contact CCR’s office in Erbil, not later than the above mentioned submittion deadline by E-mail at Iraq.tender@caritas.cz
	
[bookmark: _Hlk508293830]لجميع الاستفسارات المتعلقة بهذه المناقصة، يرجى التواصل بمكتب كاريتاس جمهورية التشيك في اربيل، ليس بعد أخر يوم لاستلام العروض المذكور اعلاه ارسال استفساراتكم على الايميل التالي Iraq.tender@caritas.cz

Responsibilities of the Contractor:
Contractors must complete required documentation in full. Late offers will not be considered. 
Technical Offer (File 1 out of 2) must be clearly marked “Technical Offer ", and includes: 
· Signed and stamped Technical offer, TOR, and all other required documents described in the TOR and technical offer section below.
· Company registration certificates (copies)
· Signed and stamped ‘Instructions to the bidders’ (initials on each pages and stamp).
· Company representative’s ID (copy)
· Adress of the supplier

Financial Offer (File 2 out of 2) must be clearly marked "-Financial Offer ", and includes:
· Signed and stamped financial offer (initials on each page and stamp).
· Full supplier’s name
· Supplier’s address
· Copy of the supplier’s ID
· Offer validity (recommended 2 months or more)
· Terms of delivery and terms of payment (advance payments are not recommended)
· Availability to start the implementation
· Date of delivery (end date of the service based on the Statement of Work)
مسؤوليات المقاول:

المقاولون يجب أن يقوموا بتعبئة المستندات المطلوبة بشكل كامل ، العروض المتأخرة سيتم تجاهلها.

العرض التقني ( ملف 1 من أصل 2) يجب أن يكون اسمه (عرض تقني) ويحتوي:
· المقترح التقني الشروط الفنية وكل الأوراق والمستندات الاخرى المطلوبة في قسم الشروط الفنية مختومة وموقعة.
· شهادة تسجيل الشركة (نسخة)
· نسخة موقعة ومختومة من" تعليمات مقدمي العروض" (الحروف الاولى من الاسم على كل صفحة مع الختم)
· نسخة عن هوية الاحوال المدنية أو الجنسية العراقية
· عنوان المقاول

العرض المالي ( ملف 2 من أصل 2) يجب أن يكون اسمه (عرض مالي  ) ويحتوي: 
· العرض المالي موقع ومختوم
· إسم المقاول كاملا
· عنوان المقاول
· نسخة عن هوية الاحوال المدنية أو الجنسية العراقية
· صلاحية العرض( ينصح ب 2 شهر أو أكثر)
· شروط الدفع والتسليم (لا ينصح بالدفعات المسبقة)
· الجاهزية لبدأ العمل
· تاريخ انتهاء الاعمال والتسليم (وذلك بناء على خطة العمل)

· Offers received will be evaluated based on the following criteria; 
· سيتم تقييم العروض المقدمة بناء على المعايير التالية:
	Evaluation criteria معيار التقييم 

	Technical offer – 40 points المقترح التقني 40 نقطة 

	1
	Qualification of the contractor  مهارات وكفائة المقاول 
	 نقطة 10 points

	Summary of previous implemented project by the contractor (three similar projects at least)الاعمال السابقة المشابهة (على الأقل ذكر ثلاثة مشابهة) والمراجع 
	10

	2
	Services proposed  الخدمة المقترحة 
	 نقطة20 points

	Delivery schedule and deadline (included quantities, Overlap of work items and Completion rate) 
الجدول الزمني للتسليم مع الموعد النهائي (متضمنا الكميات وتدخل بنود العمل ونسبة الانجاز لكل اسبوع).
	5

	Quality of materials (Cement,iron,Pipes,Gravels ,Ceramic…etc)  
المواد المستخدمة (الاسمنت ,الحديد, القساطل.  البحص ،السيراميك,مواد الاكساء  .........الخ )
	5

	List and pictures of vehicles, heavy machinery and equipment available for construction قائمة وصور لآليات والاليات الثقيلة والمعدات المستخدمة في هذا المشروع 
	5

	First aid kits, safety caps, boots, visibility signs
[bookmark: _Hlk523235405]حقائب الاسعافات الأولية. خوذ و احذية السلامة، الاشارات التحذيرية و المرورية
	5

	3
	Perssonel and tools
كادر العمل والورشات المتوفرة
	نقطة  10 points

	Staff (engineers,supervisors), including certificates or CVs
عدد المهندسين والمشرفين (مهندس) متضمنة الشهادة الجامعية مع السيرة الذاتي
	5

	Technicians’ tools  (Excavation tools, Concret casting tools, Sewer installation tools, Steel and repar tools...etc)  
الورشات وعدد العمل المتوفرة للقيام بهذا العمل (ورشة حفر، ورشة كونكريت، ورشة تمديدات صحية، ورشة ستيل وحديد تسليح .. الخ ) 
	5

	Interview with the supplier/ company representative 10 points
مقابلة مع المزود أو ممثل الشركة 10 نقاط

	 العرض المالي 50 نقطة Financial proposal – 50 points



· Scores will be calculated proportionally (the maximum number of scores will be awarded to a bidder providing the most of the experience/ the highest number of workers and/or equipment/ and/or best price against the specific line. All other bidders will be scored proportionally). 
· Contracts will be awarded to the highest-scoring offer.
· If a supplier withdraws after receiving the award notice, the supplier will be blacklisted.

جميع النتائج سوف تحتسب نسبيا وسوف يتم منح العدد الأكبر من النقاط للمتقدم الذي يقدم أكثر من تجربة/ أكبر عدد من العمال أو المعدات و/ أو أفضل سعر لكل مادة، وجميع المتقدمين الأخرين سيتم حساب نقاطهم نسبيا.
ستمنح العقود الى العروض الحاصلة على أعلى عدد من النقاط.
إذا اعتذر المورد عن تنفيذ الخدمة بعد استلام اشعار وقوع الاختيار عليه لتنفيذ الاعمال فإن المورد سوف يوضع على اللائحة السوداء للمنظمة
For any complaints regarding procurement process please contact us at:
Iraq.tender@caritas.cz
Contact no. 07517407752
                  لأي شكوى بخصوص إجراءات العملية، رجاء التواصل معنا عبر الواتس اب من خلال الايميل التالي:  
Iraq.tender@caritas.cz
او اتصل برقم موبايل: 07517407752



Company’s Name: اسم الشركة   		______________________

Representative’s name:   ممثل الشركة    	______________________

Date: 	التاريخ     			______________________	       

Representative’s signature: توقيع الممثل      ______________________
 







Terms of Reference (ToR)

الشروط الفنية





Terms of Reference (ToR)

Construction of Latrines Units in Bersive 1 Camp in Zakho District

1. Introduction/Background
Caritas Czech Republic (CCR) is working on the construction of latrines blocks for IDPs families living in Bersive 1 camp in Zakho District. The service includes the construction of latrines blocks and the construction of septic tanks. In addition to the installation of sewer lines and network in the camp. Furthermore, CCR aims to support vulnerable families in Bersive 1 camp by providing the opportunity to participate in the construction activities in the camp through Cash for Work methodology. CCR will select workers and recommend to the contractor.Cash for Workers’ incentives will be paid directly by CCR.

2. Scope of Service:
The contractor will build and install 800 latrines (400 units of 2 latrines) (676 of latrines will be built by the contractor and 124 latrines are available at the camp warehouse for the contractor to install and connet) in Brsive 1 camp in Zakho District as per of the following BOQ:
	NO.
	ITEM
	UNIT
	Quantity 

	
	
	
	

	1
	Excavation Work 
	 
	 

	1.1
	Excavation works: excavation in all types of soils (hard and soft) and in all types of surface (asphalt, concrete, etc.) of (W) Width 0.3m and (D) Depth 0.4m, by using machine such as excavator, cutter machine, jackhammer, air compressor and using axes and shovels for hand excavation in narrow areas; according to the specification details and drawings. The service includes backfilling the trenches after the installation of the pipes- using clean and soft excavated soil- and compact the soil after backfilling to assure that the surface of the walk paths is back to its original status. The service also includes removing all rubble outside of the camp border site and in a place that the municipality approves. Approved dumping sites will be appointed by the site engineer after consultation with municipality of Zakho.
	ML
	5000

	2
	Latrines structure Pre-Fab :  
	 
	 

	2.1
	Supply and install latrines units (1 unit comprises 2 latrine); dimensions of the unit: 2 x (1m x 1m).
Latrines shall be made by sandwich panel; thickness = 5 cm, height of the units: 2.2 m. with steel frame made by square pipe (2*2) inch 2mm; the frame's angles should be made of steel' dimensions: (3 x 3) inch; thickness: 3mm.
In the bottom steel plate (3 mm thickness) for ground flooring installed using framed plates of steel 2 mm. 2 ceramic eastern latrine (squatting latrine pan) one per per individual latrine good quality. The ground flooring plate will be carried on steel pipes 8 x 4 cm.
The service contains installation and welding of cross steel bar carrying the roof for reinforcement, the reinforcement is made to enable the roof of carrying the water tank on top.
The price includes installing 2 PVC doors (80 x 200) cm with locks inside, in addition to internal window (30 x 30) cm  provided with glass 4mm. the window should be openable.
The service also includes all electrical requirement for 1 lamp and 1 switch.
	unit
	338

	2.2
	Painting of visibility logos (50X50 cm size, on door) by using permanent colors and gender stickers signs 45*45 cm according to the design provided by Caritas Czech(design will be shared with selected supplier later)
	NO
	800

	3
	 Septic Tank/ Cesspit
	 
	 

	3.1
	Supply and installation all materials machine to excavation of cesspit (septic tank); excavation in all types of soils (hard and soft) and in all types of surface (asphalt, concrete, etc.) ,Width (W) 3.8 M, length (L) 2.8M and (D) Depth 2.5 M. excavation should be made using machine such as excavator, cutter machine, jackhammer, etc. and removing all rubbles and remaining materials outside to municipality border, rubbles must be dumped in approved site by municipality. During excavation, the contractor should be using warning tape (around excavation sites). The contractor is responsible for relocating any object (caravans in the camp) by the crane to another place (including the electricity wires reinstallation) under the supervision of the supervisor engineer.
 
	NO
	50

	3.2
	Supply and installation of materials and building of a concrete block walls as specified below.
Specification of the wall that will be built by concrete blocks for each septic tank (cesspit): length 10 m, thickness: 40 cm and height 2.5 m.
After building the walls, the service includes cement plastering for internal faces of the walls (of the septic tank) using sand and cement 1:3 .and the work according to the instructions of the supervisor engineer.
	M2
	1250

	3.3
	casting normal concrete: supply and concrete casting ground floor by concrete 1:2:4 (strength 20.6 MPA) 15 cm thickness W (3.8) M, L (2.8) M without reinforcement, according to the instruction of the supervisor Engineer
	M3
	80

	3.4
	Casting reinforcement concrete: Supply and construction concrete surface. Casting 1:2:4 concrete (strength 20.6 MPA), 15 cm thickness W (3.8) M L (2.8) M, with heavy duty manhole cover 40*40cm, laying mesh tow direction of reinforcement Ѳ12mm@15cm c/c, putting ventilation 3" pipe Galvanized on slab 1m with elbow and  ,according to the instruction of the supervisor Engineer.  Contractor responsible for supply of all materials.
	M3
	80

	4
	Water tank   
	 
	 

	4.1
	Supply and installation Overhead tank capacity 500 Liters, the design of the tank should be cubic. The tank is made of steel plate; thickness: 1 mm. The tank should be equipped with floating valve and all required fittings. the tank should be fixed on top of the latrines units by welding on roof of latrines according to attached drawing design and instruction of supervision engineer
	NO
	600

	4.2
	Installation of overhead water tanks 500 liters. The tanks are available in the warehouse and the service includes the relocation of the tanks from the warehouse, the installation on top of the latrines units. In addition, the connection to the water main pipes.
	No
	200

	5
	Installation of prefabricated Latrines (available in the warehouse)
	 
	 

	5.1
	Installation of prefabricated Latrines that are available in the warehouse using crane to allocate them to their locations. This service includes only the relocation.
	Unit
	62

	6
	Pipe connections: Provide all required machines, materials, manpower, etc. for installing and connecting the pipes as per of the following items. The work includes supplying all required fittings such as (elbows (45, 90), Tees, reducer, coupler, etc.) and according to the instruction of site Eng.
	 
	 

	6.1
	4" PVC sewer pipe. The pipe will be installed between the latrines units and the main sewer pipe. The Length of each connection will be 5 M between the latrines and the main sewer pipe (connection should be made with gully trap 4" PVC to the existing main manhole) the work includes supplying all required fittings
	ML
	4000

	6.2
	6" PVC sewer pipe. The pipe will be installed connecting the latrines units with the septic tank (cesspit). The length of each connection will be 100 M connecting all manholes of the latrines with the septic tank. The work includes supplying all required fittings
	ML
	5000

	6.3
	1"  plastic PVC water pipe. The pipe will be installed connecting the main water line in the camp with the head water tank. The length of each connection is 100 M connecting the water tanks with the main water lines in the camp. the service includes supplying all required fittings. 
	ML
	5000

	6.4
	1/2"  plastic PVC  water pipe. The pipe will be installed connecting the water tank with the water points inside the latrines units. Each unit needs 4.5 M. the service includes supplying all required fittings.
	ML
	5000

	6.5
	Water tap (BUTTERFLY HANDLE BALL VALVE) 1/2" . The tap will be connected to the 1/2" pipe outside the latrines. The work includes supplying all required fittings.
	NO
	800

	6.6
	Gully trap 4" PVC (siphon). The siphon will connect the latrine to the 4" PVC pipe. The work includes supplying all required fittings.
	NO
	800

	6.7
	Plastic Manhole 30 x 30cm. The manhole will connect the 4" PVC pipe coming from the latrines with the 6" PVC main swrer pipe.  The work includes supplying all required fittings.
	NO
	1600

	6.8
	Supply and install 1" ball valve. The ball valve will be installed on the 1" PVC pipe at the connection point with the main water line. The valve should be covered to avoid damage and make is accessible for any future maintenance. The work includes supplying all required fittings.
	NO
	50

	6.9
	Supply and install 1/2" ball valve. The ball valve will be installed on the 1/2" PVC pipe inside the latrines units’ connections (before and after the water tank connections and the water tap) for any future maintenance. The work includes supplying all required fittings.
	NO
	1200
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3. Duration: 
The Contractor shall complete and deliver all the works referred to in this document within 90 calendar days starting from the date of signing the contract.

4. Scope of Work: 
The contractor will carry out the construction and installation work in Bersive 1 camp in Zakho District.

5. Cash for Work:
The contractor must involve the selected Cash for Work workers sho are selected and recommended by CCR. Each worker will work for 20 working days (1 month) and their attendance will be managed by CCR which will be responsible for the direct payment to them after the end of their working period. The contractor is requested to consider the involvement of Cash for Work workers schedule in the work plan. The following table shows the number of workers and their scope of work:
	Cash for Work Table

	
	Number of Workers
	Scope of work

	Un-Skilled workers
	82 
	· Hand digging
· Backfilling
· Relocation of tents
· Walls building
· Assisting in concrete casting
· Assisting in plastering
· Assiting in plumbing

	Skilled Workers
	28
	· Builders
· Plasterers
· Woden Coverage for concrete casting
· Concrete casting specialists
· Electricians
· Plumbers

	Most vulnerable un-skellied workers
(women and/or people with special needs)
	50
	less physically demanding works:
· Contribute in tents relocation
· Removing remanents of tents relocation
· Cleaning the new constructed latrines



The contractor is expected to consider the availability of workers as per of the abovementioned table during the budgeting of the project as the workers’ partipation cost will be covered directly by CCR.
Each worker will work for 20 days (1 month considering 2 days weekends per week).





6. Terms and procedures during implementation and Handover:


A. Site Handover:
Upon signing the contract, the contractor shall be aware of all the work sites, including the infrastructure (water network, sewage network, pre-paved road…). The contractor shall maintain the infrastructure and restore the situation to its first. The contractor must carry out the repair of any damage to the infrastructure that can happen during the implementation of the project under the supervision of CCR’s field officer and repair the damage successfully. If the contractor fails in performing required maintenance, CCR reserves the right of applying a fine equal to 3% of the total value of the contract.

B. Excavation Works: 
This line includes to all excavation works either done by excavator or manual for all ground soil types “loose or rocky” as per the dimensions mentioned on the drawings and the plans. 

C. Reinforcement concrete C20:
The contractor should cast reinforced concrete for the roofs of the septic tanks. The concrete should have the specification of C20 quality.
Contractor should be precise during the installation of the frames for casting concrete and the contractor should make sure that the concrete surfaces are levelled well. Contractor should spry water onto the newly casted concrete regularly and contractor will carry full responsibility of re-casting the concrete in case of negative tests results.
D. Construction works: 
Brick walls Building with solid (none hollowed) bricks as per the drawings and plans attached. Bricks have to be at least 20 days old, bricks have to be put together and fixed technically and required as per the supervising engineer.
 

E. Plastering:
The walls of the tank should be plastered internally using cement 1:3 and the contractor should spry water at least two times per day after plastering to ensure the quality of the plastering process. The plastering should be fine and smooth and free of any cracks. The measurement of plastering will be per square meter.

F. Installation works and accessories:
Contractor shall undertake the installation and delivery of all accessories within the blocks in accordance with the assessment and guidance of the supervising engineer as required technically.

G. Landfill and settlement works:
The contractor shall return the situation to what its first in accordance with the instructions of the supervising engineer.
H. Finishes
· These works include all that the contractor is required to including scraping and taking away the remnants of the drilling and constructions, levelling and compacting with all the necessary. Contractor should take the remnants away to the approved sites by municipality.
· Handover of the work site. Testing the sewer line

Delay fines: 
The delay fines are calculated at a rate of 2 per thousand of the cost of the entire contract for each unjustified delay day. The delay period can be justified if the delay is due to compelling circumstances out of the contractor's and management's control. This is to be applied when the reasons for the delay are stated in a written letter signed by the contractor and approved with CCR’s field officer.

Other Terms:
The Organization has the right to increase or decrease the contractual quantities of the works specified in the TOR and BOQ under the framework of a contract amendment if the organization sees this in accordance with the contract prices, without any increase. And the contractor is not entitled to claim any increase in prices.


Note: All terms of the TOR are contractual and the contractor must comply with them once the offer and the contract are signed, the organization is not responsible for changes in prices of materials (diesel, cement, iron, all components of the project) during the implementation period.  


Technical evaluation criteria
1. Contractor's eligibility:
The contractor shall provide: 
1. Registration certificate (contractors union, Chamber of Commerce…etc.)
2. present three related project with same workload, reference should be documented by the employer and all the projects related documents  

2. Duration:
The contractor shall submit a workplan showing the sequence of time of work for each line with its overlaps, indicating the quantities to be implemented during the period. And the percentage of completion

The work plan will be evaluated as per of the following elements:
1. Implementation period.
2. Percentage of the completion (VS time).
3. Logical sequence of the works.

4. Material Quality: 
Contractor should commit with the following points:
· The sand used shall be hard, dirt and substances free, and with a suitable grading the source is to be mentioned and approved by the supervision body.
· The rebar is Wrought iron made from the best quality available in the market.
· Provide a sample of all the raw materials will be used in the project and that are mentioned in the drawings and the conditions book.
· Provide the required materials for the project including diesel quality and quantity and testing it before starting the works. 

5. Machines:
The contractor should ensure that required machineries are available for various works (excavator, hammer, dumping truck…etc.)

6. Safety equipment:
The contractor should commit to provide the following safety equipment in the construction sites: first aid kits, safety helmets and shoes, caution signs and traffic signs if necessary.





الشروط الفنية الخاصة لأعمال بناء تواليتات في مخيم برسيفي 1 زاخو  
1 - مقدمة :
تقدم منظمة كاريتاس جمهورية التشيك خدمة بناء كتل الحمامات لسكان مخيم برسيفي1/  في قضاء زاخو وتشمل هذه الخدمات  انشاء تواليتات جديده  بلوعة حفر امتصاصيه للمياه خفيفه وثقيله (قسطل) مع  خطوط الصرف الصحي مع امدادات المياه  وانشاء وصيانة خطوط الصرف  .  علاوة على ذلك كاريتاس جمهورية التشيك تهدف لدعم العائلات الأكثر حاجة في مخيم برسيف 1 من خلال الأعتماد عليهم في بناء كتل التواليتات في المخيم من خلال النقد مقابل العمل. كاريتاس جمهورية التشيك سوف تقوم باختيار العمال الراغبين في العمل و مشاركة القوائم مع المقاول. ستقوم كاريتاس جمهورية التشيك بدفع أجور العمال بشكل مباشر.
2 - مجال الخدمة :
سوف يقوم المقاول باجراء بناء وتثبيت 800 تواليتات (400 وحدة تواليتات مزدوجة ), 676 من التواليتات سوف يكون على المقاول بناؤه و 124 تواليت سيكون متوفر في مستودع المخيم للمقاول لتركيبة ووصله بالشبكة فقط) في مخيم برسيفي 1 / زاخو  وفق للمواصفات الفنية المذكورة في هذه الاتفاقية كما يلي:  
	رقم
	البند
	الواحدة
	الكمية 

	
	
	
	

	1
	  Excavation Work اعمال حفر
	 
	 

	1.1
	أعمال الحفر: الحفر في جميع أنواع التربة (الصلبة و رخوه) وفي جميع أنواع  (الأسفلت والخرسانة ، الخ) من  العرض 0.3 متر و  العمق 0.4 متر ، باستخدام آلة مثل الحفاره ، آلة القطع ، آلات ثقب  ، جك همر ؛ وفقا لتفاصيل المواصفات والرسومات. وتشمل الخدمة إعادة دفن حفره  بعد تركيب الأنابيب - باستخدام التربة الناعمة النظيفة والمحفورة - ودحل التربة بعد الردم ويجب  تعود إلى حالته الأصلية قبل حفر. تشمل الخدمة أيضًا إزالة جميع الأنقاض خارج موقع المخيم الحدودي وفي مكان توافق عليه البلدية. وتحت اشراف مهندس الموقع
	م
	5000

	2
	Latrines structure Pre-Fab :   تواليت جاهزة
	 
	 

	2.1
	تجهيز وتركيب وحدات التواليت(وحدة واحدة تضم مرحاضين) ؛ أبعاد الوحدة: 2 x (1m x 1m).
يتم عمل تواليت بواسطة لوحة الصاندويج بنال . سمك = 5 سم ، ارتفاع الوحدات: 2.2 م. مع إطار من الصلب حديد مربعة (2 * 2) انج وسمك 2مم؛ يجب أن تكون زوايا الإطار مصنوعة من  حديد صلب نوع : (3 × 3) انج؛ سمك: 3مم.
في الارضية يجب تركيب صفيحة حديدية بسماكة 3 مم باستخدام اطار من الحديد بسماكة 2 مم للتثبيت. وتركيب قطعتين من قاعدة تواليت شرقي ذو فتحة بالوعة 4 انج قطعة لكل تواليت مفرد من نوعية جيدة. الصفيحة الارضية سوف تحمل على ركائز حديدية بابعاد  4 x 8   سم.
ويجب تركيب وتثبيت حديد الصلب المتقاطع نوع (2*4)انج  سمك 3مم الذي يحمل سقف الصاندويج بنال  ، ويتم إجراء عملية التمديد  بشكل مربع وداخلها متقاطع لتمكين  حمل سقف  لخزان المياه على السطح.
يشمل السعر تركيب 2 باب PVC (80 × 200) سم مع أقفال داخلية ، بالإضافة إلى نافذة داخلية (30 × 30) سم مزودة بزجاج 4 مم. يجب أن تكون النافذة قابلة للفتح.
تشمل الخدمة أيضًا جميع المتطلبات الكهربائية  لتركيب لمصباح واحد ومفتاح واحد
	وحدة
	338

	2.2
	طبع شعارات المنظمات المساهمة (حجم 5050x سم، على الباب) باستخدام  صبغ نوعيه جيده منشورات ورقيه لاصقة 45 * 45 سم لتمييز الحمامات ذكور واناث حسب التصميم المقدم من كاريتاس جمهورية التشيك (سيتم مشاركة التصميم مع مجهز المحدد في وقت لاحق)
	عدد
	800

	3
	 Septic Tank/ Cesspit   حفرة طمر الصحي (قسطل)
	 
	 

	3.1
	تجهيز جميع المواد والاليات اللازمة  لحفرة قسطل؛ حفر في جميع أنواع التربة (الصلبة رخوه) وفي جميع أنواع السطوح (الأسفلت ، الخرسانة ، إلخ) ، العرض ( 3.8م ، الطول ( 2.8م و (عمق2.5 م. ويجب  تجهيزآلة مثل حفارة ، آلة قاطعه صب ، الخ وإزالة جميع النفايات وانقاض والمواد المتبقية خارج حدود البلدية ، يجب أن اختيار موقع معتمد من قبل البلدية.، يجب على المقاول استخدام شريط تحذير (حول مواقع الحفر). يكون المقاول مسؤولاً عن نقل بعض كرفانات الى مكان اخر بواسطة الرافعة مع فصل جميع خطوط كهرباء وماء  تحت إشراف مهندس المشرف.
	عدد
	50

	3.2
	تجهيز جميع المواد اللازمة لبناء جدر داخل  القسطل.
ابعاد الجدار الذي سيتم بناؤه بواسطة بلوك لكل خزان للصرف الصحي (قسطل): طول 10 متر ، السمك: 40 سم والارتفاع 2.5 م.
بعد بناء الجدران ، تشمل الخدمة لبخ  الوجوه الداخلية للجدران (من خزان الصرف الصحي) باستخدام مونة السمنت 1: 3. والعمل حسب تعليمات المهندس المشرف.
	م2
	1250

	3.3
	صب الخرسانة العادية: صب ارضية القسطل  بالخرسانة  نسبة غلط 1: 2: 4 (قوة 20.6 ميجا باسكال) السمك15 سم العرض (3.8) متر ، الطول (2.8) م بدون حديد تسليح ، وفقا لتعليمات المهندس المشرف
	م3
	80

	3.4
	 صب سقف القسطل بخرسانه مسلحه . نسبة خلط الخرسانة 1: 2: 4  (قوة 20.6 ميجا باسكال) ، السمك 15 سم عرض (3.8) م الطول (2.8) م ، مع فتحة غطاء في سقف 40 * 40 سم ، بتلسيح Ѳ12mm @ 15cm c / c ، وضع  انبوب التهوية 3 "بطول 1 م على سقف قسطل  وطبقاً لتعليم المهندس المشرف. المقاول المسؤول عن تجهيز جميع المواد اللازمة.
	م3
	80

	4
	    Water tank   خزان ماء
	 
	 

	4.1
	تجهيز وتركيب خزان ماء بسعة خزن 500 لتر ، يجب أن يكون تصميم الخزان مكعباً. الخزان مصنوع من الصفيحة حديد. سمك: 1 ملم. يجب أن يكون الخزان مجهزًا طوافه  مع جميع التجهيزات المطلوبة. يجب تثبيت الخزان على سقف تواليت عن طريق ربط باللحام  بواسطة صفائح فولاذيه على سطح  حسب تصميم الرسم المرفق وتعليم مهندس الإشراف
	عدد
	600

	4.2
	تركيب خزانات المياه  500 لتر. تتوفر الخزانات في المخزان وتشمل الخدمة نقل الخزانات من المخزان الى موقع وتركيبها على سطح تواليت مع جميع التجهيزات المطلوبه للربط الأنابيب  صاعد ونازل الرئيسية للمياه.
	عدد
	200

	5
	Installation of prefabricated Latrines (available in the warehouse) تركيب تواليتات متوفرة في مخزن
	 
	 

	5.1
	تركيب تواليات الجاهزة المتوفرة في مخزن ادارة المخيم يتم نقلها الى موقع باستخدام رافعة لتوزيعها على مواقعها محدد. هذه الخدمة تشمل فقط نقل وتركيب التواليتات في اماكنها.
	وحدة
	62

	6
	توصيلات الأنابيب: توفير جميع الآلات والمواد والعناصر  المطلوبة وغير ذلك لتركيب الأنابيب وتوصيلها حسب العناصر التالية. ويشمل العمل تجهيز جميع مواد المطلوبة مثل (عكس (45 ، 90) ، إلخ) ووفقًا لتعليمات موقع المهندس.
	 
	 

	6.1
	 ربط انبوب بي في سي 4" من قاعدة تواليت (بالوعه)الى منهول بطول 5م  و يشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبه لربط انبوب
	م
	4000

	6.2
	 ربط انبوب بي في سي 6" من قسطل الى منهول  تواليت بطول 100م  و يشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبه لربط انبوب
	م
	5000

	6.3
	 ربط انبوب بي في سي 1" من شبكة ماء الى خزان ماء بطول 100م  و يشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبه لربط انبوب
	م
	5000

	6.4
	 ربط انبوب بي في سي 1/2" بي انبوب 1" الى خزان ماء ثم الى حنفية ماء(صاعد ونازل) بطول 4.5 م  و يشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبه لربط حنفية
	م
	5000

	6.5
	 تركيب حنفيه بي في سي2 /1" مع انبوب بي في سي 1/2" و يشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبه لربط انبوب
	عدد
	800

	6.6
	تركيب بالوعة بي في سي 4" مع قاعة تواليت الى انبوب بي في سي 4" ويشمل العمل تجهيز جميع المواد المطلوبه لربط  بالوعة
	عدد
	800

	6.7
	تثبيت منهول بلاستيكي 30 × 30 سم. يربط مع انبوب 4" بي في سي وانبوب 6"  بي في سي ويشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبة لربط منهول.
	عدد
	1600

	6.8
	ربط (سكر) قفل 1" على انبوب 1" بي في سي مع  وضع قفل داخل غطاء للحماية ويشمل العمل تجهيز جميع مواد المطلوبه لربط قفل  
	عدد
	50

	6.9
	ربط (سكر) قفل 1/2" على انبوب 1/2" بي في سي  نازل من خزان ماء مع  ويشمل العمل تجهيز جميع مواد المطلوبه لربط قفل  
	عدد
	1200
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3 - الفترة  الزمنية :
على المقاول إتمام و تسليم كافة الأعمال المشار لها في هذه الوثيقة خلال 90 يوما تقويميا من تاريخ توقيع العقد.
[bookmark: _Hlk523417086]4 - نطاق العمل :
المقاول سوف يقوم باجراء اعمال البناء و التركيب في مخيم برسيفي 1 زاخو
5 - نطاق العمل :
يجب على المقاول أن يقوم بضم العمال المقترحين من منظمة كاريتاس جمهورية التشيك (النقد مقابل العمل) ضمن فريق العمل. كل عامل سوف يعمل لمدة 20 يوم على طول شهر كامل وسوف يتم مراقبة وادارة حضورهم من قبل منظمة كاريتاس جمهورية التشيك التي سوف تقوم بدفع مستحقاتهم بشكل مباشر بعد انتهاء كل منهم من فترة عمله.
يطلب من المقاول أن يضع بعين الاعتبار وجود هؤلاء العمال والذين سوف يتم تغطية تكاليف عملهم من قبل المنظمة في خطة عمله وفي حسابات تكلفة المشروع. الجدول التالي يوضح عدد العمال مع نطاق اعمالهم:
	جدول عمال النقد مقابل العمل

	الفئة
	عدد العمال
	نطاق العمل

	عمال غير  مختصين (غير مهرة)
	82 
	· الحفر  اليدوي 
· اعادة الردم
· نقل وتغيير اماكن الخيم
· بناء الجدران
· المساعدة في اللبخ
· المساعدة في صب الكونكريت
· المساعدة في اعمال السباكة

	عمال مختصين (مهرة)
	28
	· بنائين
· لباخين
· مختصي تركيب قوالب خشبية لصب الكونكريت
· مختصين صب كونكريت
· كهربائيين
· سباكين

	العمال الأكثر حاجة من غير المختصين (يشمل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة)
	50
	تخصص لهم اعمال اقل مشقة وجهد جسدي:
· المساعدة في نقل الخيم 
· ازالة الاوساخ والانقاض من اماكن نقل الخيم وورش البناء
· تنظيف التواليتات التي الانتهائ من بنائها



يتوقع من المقاول أن يأخذ بعين الاعتبار وجود هؤلاء العمال المذكورين في الجدول السابق خلال حسابات كلفة المشروع حيث ان أجورهم ستقغطى من قبل منظمة كاريتاس جمهورية التشيك بشكل مباشر.
كل عامل سوف يعمل لمدة 20 يوم عمل ممتدة على فترة شهر باعتبار يومين عطلة نهاية الاسبوع


6 - المواصفات والاجراءات المطلوبة اثناء التنفيذ :
A. استلام الموقع:
يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على العقد مطلعا على جميع مواقع العمل بما في ذلك البنية التحتية (شبكة مياه وشبكة صرف ,وضع الطريق حدل مسبقا ...) ويتوجب على المقاول الحفاظ على البنية التحتية واعادة الوضع الى ماكان عليه تماما (يحدل الطريق مجددا اذا كان محدول مسبقا ) واجراء الاصلاح بأي ضرر يلحق بالبنية التحتية وفق توجيهات المهندس المشرف حصرا وبدون اي تردد واي خللل في اجراء اصلاح الضرر يحق للادارة خصم 3% من قيمة العقد .
B. أعمال الحفر:
يتضمن هذا البند اعمال الحفر سواءً بالآلة الميكانيكية أو اليد العاملة (الكمبريصة) لمختلف أنواع التربة " الترابية و الصخرية " حسب مايلزم  وفق ابعاد واعماق الحفريات المحددة في المخططات   .

C. خرسانه ملسحه بمواصفات 20C
يقوم المقاول بصب خرسانه مسلحه  بالقالب  خشبي سطح قسطل بمواصفات 20C وفقا للمخططات
يراعى أثناء الصب  والدقة في تركيب القالب  الخشبي , ويقع على المقاول صقل وتسوية سطح خرسانه  , ويتم انضاج خرسانه  بالماء بشكل دوري بعد الصب  واي تقصير في عمل يتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة تكاليف خرسانه المسلحه  , يحق لجهة الاشراف اي توصية في حال وجود العوائق ولا يقوم المقاول باجراء أي مرحلة من الصب الا بعد موافقة الاشراف على ويتوجب على المقاول احضار رجاج مع عاملين من أجل  الرج الميكانيكي للخرسانه المصبوب ويمكن الرج بشكل يدوي, ويشمل السعر حديد التسليح  حسب المخططات وأجور تركيب القالب الخشبي والجبل والخلط والصب والصقل للسقف من الأعلى وسقاية خرسانه مرتين على الأقل يومياحسب توجيهات المهندس المشرف.

D. خرسانه عاديه بمواصفات 20C
يقوم المقاول بصب خرسانه عاديه بمواصفات 20C  بسمك 20سم , 15 سم وفقا للمخططات الهندسية
يراعى أثناء الصب الدقة في تركيب القالب, ويقع على المقاول صقل وتسوية سطح خرسانه , ويتم انضاج الخرسانه بالماء بشكل دوري بعد الصب  واي تقصير يتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة تكاليف الخرسانه عادية في حاله فشل خرسانه في فحوصات المختبريه  20C , يحق لجهة الاشراف اي توصية في حال وجود العوائق وعلى المقاول تنفيذ تعليمات جهاز الاشراف .

E. أعمال البناء: 
يتضمن هذا البند اجراء تقديم وتركيب بلوك مصمت وفق المخططات المرفقة باستعمال بلوك صالح للاستخدام (تجاوز 20 يوما صبه في المعمل) واستخدام الوزان والخيط مع الشاقول الجدران  اثناء البناء مع مراعاة تشبيك الجدران فنيا وكل مايلزم وفق توجيهات المهندس المشرف .

F. أعمال انهاء والاكساء: 
تنفذ الجدران قسطل مع لبخ بمونة السمنت 1:3 لوجه الدخلي  مع رش الجدران  بالماء مرتين يوميا على اقل  بعد لبخ  لغرض انضاج مونة السمنت مستوية ناعمة خالية من أية تعرجات أو تشققات وتحسب الأعمال بالمتر المربع للمنفذ فقط .
G. أعمال التركيب والاكسسوارات :
يتوجب على المقاول اجراء اعمال التركيب والتوصيل لجميع الاكسسوارات ضمن الكتل وفق الكشف التقديري وتوجيهات المهندس المشرف كما يجب فنيا .

H. أعمال الردم والتسوية: 
           يتوجب على المقاول اعادة الوضع الى ماكان عليه وفق توجيهات المهندس المشرف .

I. التشطيبات النهائية
1. تشمل هذه الأعمال كل ما يطالب به المقاول من تنظيف ونقل  بقايا الحفريات  وجميع والانقاض ونواتج البناء والانشاء والتسوية والرص مع كل مايلزم الى موقع خارج حدود بلدية زاخو بتنسيق مع بلدية زاخو.
1. تسليم موقع العمل واجراء تجريب لخط الصرف .

· غرامات التأخير: 
تحسب غرامات التأخير بمعدل 2 بالالف  من قيمة كامل العقد عن كل يوم تأخير غير مبرر ويمكن تبرير مدة التأخير إذا كان هذا التأخير ناتج عن ظروف قاهرة خارجة عن ارداة المقاول والإدارة ويتم ذلك بعد بيان أسباب التأخير بموجب كتاب خطي موقعا من المقاول ومذيلا بحاشية المهندس المشرف.
· شروط اخرى:
يحق للمنظمة زيادة او نقصان القيمة العقدية للأعمال المبينة في بيان الاعمال تحت اطار تعديل العقد إذا أرتات الإدارة ذلك وفق أسعار العقد دون أي زيادة ولا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في الأسعار لقاء ذلك.

ملاحظة:
كامل بنود دفتر الشروط تعتبر بنود عقدية وعلى المقاول الالتزام بها مجرد التوقيع على العرض ثم العقد والمنظمة غير مسؤولة عن تغيرات اسعار المواد البناء المطلوبة (انابيب – كونكريت – بلوك – حديد ..جميع مكونات المشروع ) طيلة فترة التنفيذ.












معايير التقييم العرض الفني
1. أهلية المقاول:
على المعهد تقديم:
· شهادة تصنيف.
· ذكر ثلاثة مشاريع سابقة ذات صلة و بنفس أحجام العمل مع توثيق كل مشروع بمرجع من الجهة صاحبة العمل و وثائق متعلقة بالمشروع.
2. المدة الزمنية:
على المقاول أن يتقدم ببرنامج زمني يوضح فيه تسلسل المدة الزمنية للأعمال لكل بند مع تداخلاتها و توضح فيه الكميات المراد تنفيذها خلال المدة و نسب الإنجاز.
سيتم تقييم علامة الجدول الزمني بناء على:
· مدة التنفيذ.
· نسب الإنجاز.
· التسلسل المنطقي للأعمال.
3. جودة المواد:
على المقاول الالتزام بالنقاط التالية:
1. أن يكون الرمل المستعمل قياسي و خالي من الأوساخ و المواد الضارة و ذو تدرج مناسب مع ذكر مصدره و يحظى بموافقة جهاز الإشراف.
1. الحديد تسليح مطاوع من أفضل و أجود الأنواع المتوفرة بالسوق.
1. إحضار عينة عن كل المواد الأولية التي سيستخدمها بالمشروع و المذكورة بالتصاميم و دفتر الشروط. 
1. تأمين المواد اللازمة للمشروع  كما و نوعا ضمن مستودع و معاينته قبل البدأ بالعمل .
4. الآليات:
على المقاول ذكر ما يلزم من آليات (جي سي حفارة جاك همر كساره , قلاب.. الخ ) 

5. تجهيزات السلامة:
على المقاول الالتزام بتوفير المواد التالية في موقع العمل: حقائب الاسعافات الأولية. خوذ و احذية السلامة، الاشارات التحذيرية و المرورية






Technical Offer
العرض التقني 

(File 1 out of 2)

ملف 1 من أصل 2 








Construction of Latrines Units in Bersive 1 Camp in Zakho District
Technical Offer
[bookmark: _Hlk487149373]بناء تواليتات في مخيم برسيفي 1 زاخو  
المقترح الفني
Important Note: 
· Technical proposal MUST be submitted in a separate envelope from the financial proposal. 
· Please note all scores will be calculated proportionally (the best offer will get the maximum score and others will be scored comparing to the best offer) 
ملاحظات مهمة: 
العرض التقني يجب ان يكون مقدما في ظرف منفصل عن العرض المالي.
رجاء لاحظ ان جميع النتائج سوف تحتسب نسبيا وسوف يتم منح العدد الأكبر من النقاط للمتقدم الذي يقدم أكثر من تجربة/ أكبر عدد من العمال أو المعدات و/ أو أفضل سعر لكل مادة، وجميع المتقدمين الأخرين سيتم حساب نقاطهم نسبيا.
	Company name: اسم الشركة
	


	Company Representative*:ممثل الشركة
	

	Address:العنوان
	


	Phone:رقم الهاتف
	


	Email:الإيميل
	



*Please include a copy of the representative’s ID 
رجاء أرفق نسخة عن الهوية الشخصية للممثل.
1. Qualifications of the contractor 
Summary of previous implemented project by the contractor. Please list construction contracts implemnted by your company (if needed please provide separate list and documentation). And provide registration certificates.
الاعمال السابقة المشابهة. رجاء دون ادناه عقود الانشاء التي تمت بواسطة شركتك ( اذا تطلب الأمر رجاء قدم مستندات منفصلة وقدم شهادة تسجيل (في نقابة المقاولين أو غرفة التجارة... الخ)




	Project Description
وصف المشروع

	Location
الموقع
	Duration
المدة 
	Project Cost (USD)
تكلفة المشروع بالدولار الأمريكي
	Client
العميل 
	References Contact Details (Name, phone, email) at least provide phone number  
تفاصيل الشخص المرجعي ( اسم، رقم هاتف، ايميل) يجب على الاقل كتابة رقم هاتف للتواصل

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Up to 10 points will be awarded based on the relevance of the experience and similar projects conducted. 4 marks will be awarded for the Certificate of classification and 2 points for each similar project. The offer will be rejected if this item got zero point or in case the information provided is incorrect
حتى 10 نقاط سوف تمنح بناء على التجارب السابقة ذات الصلة. 4 علامة لشهادة تصنيف مقاول و 2 علامة لكل مشروع مشابه،سيتم رفض العرض كاملا اذا حصل هذا البند على علامة صفر او في حال عدم صحة المعلومات المقدمة
2. Service proposed الخدمة المقترحة:

a- Work Plan/ Delivery schedule and deadline (included quantities, Overlap of work items and Completion rate) , The contractor shall submit a time schedule showing the sequence of time of work for each item with its overlaps and indicating the quantities to be executed during the period and the percentage of completion
خطة العمل والجدول الزمني للتسليم مع الموعد النهائي على المتعهد أن يتقدم ببرنامج يوضح فيه تسلسل المدة الزمنية للأعمال لكل بند مع تداخلاتها و توضح فيه الكميات المراد تنفيذها خلال المدة و نسب الإنجاز




**Up to 5  points will be awarded to this item based on the duration of implementation, completion rates and logical sequence of works.
حتى 5 نقاط ستمنح لهذا البند بناء على مدة التفيذ، نسب الانجاز والتسلسل المنطقي للأعمال 
b-  Assets - equipment and tools available. List equipment and machines which will be used during implemtating this service (excavator, frontloader, Bobcat, dumping trucks, Nievo, Compressor Machines, Concrete mixer) Provide pictures of the assets listed below in order to gain full points. 
 قائمة وصور لآليات والاليات الثقيلة والمعدات المستخدمة في هذا المشروع، اكتب الاجهزة والاليات المتوفرة لانجاز هذا العمل مثل( حفار تركس، بوب كات، شاحنة نقل، جهاز نيفو، كومبريسور، قالب كونكريت...)  ارفق صور لتحصل على علامة كاملة 
	Description الوصف
	Quantity
الكمية

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Up to 5 points will be awarded based on the applicability and quality of the equipment available for this project. 
حتى 5 نقاط ستمنح بناء على قابلية استعمال ونوعية االاليات المتوفرة لهذا المشروع.
c- Quality of materials. (Cement,steel, rebar,Pipes,Gravels ,Ceramic…etc) The contractor shall provide detailed information on the materials brand and country of origin in addition to photos of the materials
نوعية المواد وجودتها: على المقاول تقديم معلومات مفصلة عن مصدر المواد المستخدمة ونوعيتها (الاسمنت ,الحديد, انابيب الصرف الصحي وانابيب المياه.  البحص ،السيراميك,مواد الاكساء  .........الخ ) مع الصور





Up to 5 points will be awarded based on the quality of the materials shown. 
حتى 5  نقاط سوف تمنح بناء على نوعية المواد المعروضة.
a- Safety equipments: First aid kits, safety helmets, boots, visibility signs. The contractor should include the type and quantities of safety equipment that will be dedicated to the project with pictures included
مواد السلامة: حقائب الاسعافات الأولية. خوذ و احذية السلامة، الاشارات التحذيرية و المرورية. على المقاول ذكر معدات الامن و السلامة اللتي سيتم تخصيصها للمشروع مع ارفاق صور للمعدات

	Number العدد
	Name of item اسم المادة 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


          Up to 5 points will be awarded based on number and nesssisity of materials
حتى 5 نقاط ستمنح بناء على عدد وضرورة مواد السلامة المتوفرة
3. Personnel; الموظفين

a. Qualified employees . List all employees with special qualification  (engineers, engineer assistant, supervisor, accountant) including phone number and certificates or CVs.
مهارات الموظفين: اكتب اسماء الموظفين ذوي الخبرة (مهندس، مساعد مهندس، محاسب او مشرف... الخ) مع ارقام هواتفهم مع نسخ من الشهادات أوالسيرة الذاتية
	Qualification او الاختصاص  المؤهلات
	Phone number
رقم الهاتف
	Name 
الإسم

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Up to 5 points will be awarded based on the number of qualified staff
حتى5 نقاط ستمنح بناء على عدد الموظفين المؤهلين والحاجة لهم لتنفيذ المشروع 
b. Technicians’ tools:  (Excavation tools, Concret casting tools, Sewer pipes installation tools, Steeland rebar installation tools...etc) State the number of workers in each workshop 
الورشات: اذكر ورشات ومعدات العمل المتوفرة للقيام بهذا العمل (ورشة حفر، ورشة كونكريت، ورشة تمديدات صحية، ورشة حدادة .. الخ ) مع ذكر عدد العمال في كل ورشة
	Available toosl (with numbers) المعدات المتوفرة (مع العدد) 
	Workshope الورشة


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Up to 5 points will be awarded based on the number of workshops and works in each 
حتى 5 نقاط ستمنح بناء على عدد الورشات وعدد العمال في كل واحدة والحاجة لهم لتنفيذ المهام 
I undersigned, certify that I am the designated legal representative of this Company, that the information provided above is correct and I am aware of the fact that I will be held responsible for providing false information.
I declare and certify that the information above is true and accurate to the best of my knowledge. I understand and accept any false or inaccurate information may result in the cancellation of any offer made by the Bidder, even if discovered later.
أنا الموقع ادناه، أؤكد اني الممثل القانوني المعين من قبل هذه الشركة، وان المعلومات المقدمة أعلاه هي صحيحة وأنا على علم بأني سأتحمل مسؤولية تقديم معلومات خاطئة
أنا أعلن وأؤكد ان المعلومات أعلاه صحيحة ودقيقة حسب علمي. أنا أتفهم وأقبل أي خطأ او معلومات غير دقيقة من الممكن أن تسبب إلغاء أي عرض مقدم من قبل متقدم، حتى لو تم الاكتشاف مؤخرا.


Name الاسم _______________________	           Position:		  المنصب_______________________

        Signature & Stamp: الختم والتوقيع_________          Date:	  التاريخ       ______________________

Financial Offer
(File 2 out of 2)


العرض المالي
[bookmark: OLE_LINK6][image: 03log2_caritas_2]Caritas Czech Republic in Iraq
Address: MRF 4 Towers, D4 apartment #30, Erbil, Kurdistan Regional of Iraq.
Registration No.: 3444-F		Tender/IR10/IX0305/03-09-2018/01                                                                 
(ملف 2 من أصل2  )
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Financial Offer
العرض المالي
Construction of Latrines Units in Bersive 1 Camp in Zakho District
بناء تواليتات في مخيم برسيفي 1 زاخو
Important Note: 
· Financial offer MUST be submitted in a separate file from the technical proposal. 
· Please note all scores will be calculated proportionally (the cheapest offer will get the maximum score and others will be scored comparing to the cheapest offer)  
ملاحظات مهمة: 
العرض التقني يجب ان يكون مقدما في ظرف منفصل عن العرض المالي.
رجاء لاحظ ان جميع النتائج سوف تحتسب نسبيا وسوف يتم منح العدد الأكبر من النقاط للمتقدم الذي يقدم أفضل سعر لكل مادة، وجميع المتقدمين الأخرين سيتم حساب نقاطهم نسبيا.
	Company name: اسم الشركة
	


	Company Representative*:ممثل الشركة
	

	Address:العنوان
	


	Phone:رقم الهاتف
	


	Email:الإيميل
	



*Please include a copy of the representative’s ID
رجاء اضف نسخة من الهوية الشخصية لممثل الشركة

	Financial Offer العرض المالي        
Construction of Latrines Units in Bersive 1 Camp in Zakho District
بناء تواليتات في مخيم برسيفي 1 زاخو

	Item
	Descreption
الوصف
	Unit
الواحدة
	Quantity
الكمية
	Unit price
السعر الإفرادي
	Total price
السعر الكلي

	1
	    Excavation Work اعمال حفريات
 

	1.1
	Excavation works: excavation in all types of soils (hard and soft) and in all types of surface (asphalt, concrete, etc.) of (W) Width 0.3m and (D) Depth 0.4m, by using machine such as excavator, cutter machine, jackhammer, air compressor and using axes and shovels for hand excavation in narrow areas; according to the specification details and drawings. The service includes backfilling the trenches after the installation of the pipes- using clean and soft  excavated soil- and compact the soil after backfilling to assure that the serface of the walkpathes is back to its original status. The service also includes removing all rubble outside of the camp border site and in a place that the municipality approves. Approved dumping sites will be appointed by the site engineer after consultation with municipality of Zakho.    
أعمال الحفر:حفر في جميع أنواع التربة (الصلبة و رخوه) وفي جميع أنواع  (الأسفلت والخرسانة ، الخ) من  العرض 0.3 م و  العمق 0.4 متر ، باستخدام آلة مثل الحفاره ، آلة القطع ، آلات ثقب  ، جك همر ؛ وفقا لتفاصيل المواصفات والرسومات. وتشمل الخدمة إعادة دفن حفره  بعد تركيب الأنابيب - باستخدام التربة الناعمة النظيفة  وحدل التربة بعد الردم ويجب  تعود إلى حالته الأصلية قبل حفر. تشمل الخدمة أيضًا إزالة جميع الأنقاض خارج موقع المخيم الحدودي وفي مكان توافق عليه البلدية زاخو. وتحت اشراف مهندس الموقع                                                                                                                                                     
	ML
	5000
	
	

	2
	      Latrines strucrure Pre-Fab :  انشاء تواليتات مسبقة بناء

	2.1
	Supply and install latrines units (1 unit comprises 2 latrine); dimensions of the unit: 2 x (1m x 1m).
Latrines shall be made by sandwich panel; thickness = 5 cm, heigh of the units: 2.2 m. with steel frame made by square pipe (2 x 2) inch 2mm; the frame's angeles should be made of steel' dimensions: (3 x 3) inch; thickness: 3mm.
In the bottom steel plate (3 mm thickness) for ground flooring installed using framed plates of steel 2 mm. 2 ceramic eastern latrine (squatting latrine pan) one per per individual latrine good quality. The ground flooring plate will be carried on pipes 8 x 4 cm
The service contains installation and wellding of cross steel bar carrying the roof for rienforcement, the rienforcement is made to enable the roof of carrying the water tank on top.
The price includes installing 2 PVC doors (80 x 200) cm with locks inside, in addition to internal window (30 x 30) cm  provided with glass 4mm. the window should be openable.
The service also includes all electrical requirement for 1 lamp and 1 switch.                                 
تجهيز وتركيب وحدات التواليت(وحدة واحدة تضم مرحاضين) ؛ أبعاد الوحدة: 2 (1 x 1)م
يتم عمل تواليت بواسطة لوحة الصاندويج بنال . سمك = 5 سم ، ارتفاع الوحدات: 2.2 م. مع إطار من الصلب حديد مربعة (2 x 2) انج وسمك 2مم؛ يجب أن تكون زوايا الإطار مصنوعة من  حديد صلب نوع : (3 × 3) انج؛ سمك: 3مم.
في الارضية يجب تركيب صفيحة حديدية بسماكة 3 مم باستخدام اطار من الحديد بسماكة 2 مم للتثبيت. وتركيب قطعتين من قاعدة تواليت شرقي ذو فتحة بالوعة 4 انج قطعة لكل تواليت مفرد من نوعية جيدة. الصفيحة الارضية سوف تحمل على ركائز حديدية بابعاد  4 x 8   سم.
ويجب تركيب وتثبيت حديد الصلب المتقاطع نوع (2 x 4)انج  سمك 3مم الذي يحمل سقف الصاندويج بنال  ، ويتم إجراء عملية التمديد  بشكل مربع وداخلها متقاطع لتمكين  حمل سقف  للخزان المياهعلى سطح.
يشمل السعر تركيب 2 باب (80 × 200)بي في سي  سم مع أقفال داخلية ، بالإضافة إلى شباك داخلية (30 × 30) سم مزودة بزجاج 4 مم. يجب أن تكون النافذة قابلة للفتح.وتشمل الخدمة تركيب مصباح كهربائي مع جميع المتطلبات مواد للازمة لتركيب مع سويج 

	unit
	338
	
	

	2.2
	Painting of visibility logos (50X50 cm size, on door) by using permanent colors and gender stickers signs 45*45 cm according to the design provided by Caritas Czech(design will be shared with selected supplier later)
طبع شعارات المنظمات المساهمة (حجم 5050x سم، على الباب) باستخدام  صبغ نوعيه جيده منشورات ورقيه لاصقة 45 * 45 سم لتمييز الحمامات ذكور واناث حسب التصميم المقدم من كاريتاس جمهورية التشيك (سيتم مشاركة التصميم مع مجهز المحدد في وقت لاحق)
	NO
	800
	
	

	3
	 Septic Tank/ Cesspit حفرة طمر الصحي (قسطل)

	3.1
	Supply and installation all materials machine to excavation of cesspit (septic tank); excavation in all types of soils (hard and soft) and in all types of surface (asphalt, concrete, etc.) ,Width (W) 3.8 M, length (L) 2.8M and (D) Depth 2.5 M. excavation should be made using machine such as excavator, cutter machine, jackhammer, etc and removing all rubbles and remaining materials outside to municipality border, eubbles must be dumped in approved site by municipality. During excavation, the contractor should be using warning tape (around excavation sites). The contractor is responsible for relocating any object (caravans in the camp) by the crane to another place (including the elictricity wires reinstallation) under the supervision of the supervisor engineer                                                            
  لحفرة قسطل   تجهيز جميع مواد والاليات اللازمة لحفر في جميع أنواع التربة (الصلبة رخوه) وفي جميع أنواع السطوح (الأسفلت ، الخرسانة  إلخ) ، العرض  3.8م ، الطول  2.8م و عمق2.5 م. ويجب  تجهيزآلة مثل حفارة ، آلة قاطعه صب ، آ الخ وإزالة جميع النفايات وانقاض والمواد المتبقية خارج حدود البلدية ، يجب أن اختيار موقع معتمد من قبل البلدية.، يجب على المقاول استخدام شريط تحذير (حول مواقع الحفر). يكون المقاول مسؤولاً عن نقل بعض كرفانات الى مكان اخر بواسطة الرافعة مع فصل جميع خطوط كهرباء وماء  تحت إشراف مهندس المشرف. 
 
	NO
	50
	
	

	3.2
	Supply and installation of materials and building of a concrete block walls as specified below.
Specification of the wall that will be built by concrete blocks for each septic tank (cesspit): length 10 m, thickness: 40 cm and height 2.5 m.
After building the walls, the service includes cement plastering for internal faces of the walls (of the septic tank) using sand and cement 1:3 .and the work according to the instructions of the supervisor engineer. 
تجهيز جميع المواد اللازمة لبناء جدر داخل قسطل  
ابعاد الجدر الذي سيتم بناؤه بواسطة بلوك لكل حفر الصرف الصحي (قسطل): طول 10 متر ، السمك: 40 سم والارتفاع 2.5 م.
، تشمل الخدمة لبخ وجه الداخلية للجدر (من حفرة الصرف الصحي) باستخدام مونة السمنت 1: 3. مع رش جدر بالماء والعمل حسب تعليمات المهندس المشرف.
	M2
	1250
	
	

	3.3
	casting normal concrete: supply and concrete casting  ground floor by concrete 1:2:4 (strength 20.6 MPA)  15 cm thickness W(3.8)M, L(2.8)M without reinforcement,according to the instruction of the supervisor Engineer                                                                                                                          
صب الخرسانة العادية: صب ارضية القسطل  بالخرسانة  نسبة غلط 1: 2: 4 (قوة 20.6 ميجا باسكال) السمك15 سم العرض (3.8) متر ، الطول (2.8) م بدون حديد تسليح ، وفقا لتعليمات المهندس المشرف
	M3
	80
	
	

	3.4
	Casting rienforecement concrete: Supply and construction concrete surface. Casting 1:2:4 concrete (strength 20.6 MPA), 15 cm thickness  W(3.8)M L(2.8)M, with heavy duty manhole cover 40*40cm ,laying mesh tow diraction of reinforcement Ѳ12mm@15cm c/c,laying ventilation 3" pipe Galvanized  on slab 1m with elbow and  ,according to the instruction of the supervisor Engineer.  Contractor responsible for supply of all materials.                                                                                                                            

صب سقف القسطل بخرسانه مسلحه . نسبة غلط الخرسانة1: 2: 4  (قوة 20.6 ميجا باسكال) ، السمك 15 سم عرض (3.8) م الطول (2.8) م ، مع فتحة غطاء في سقف 40 * 40 سم ، بتلسيح Ѳ12mm @ 15cm c / c ، وضع  انبوب التهوية 3 "بطول 1 م على سقف قسطل  وطبقاً لتعليم المهندس المشرف. المقاول المسؤول عن تجهيز جميع المواد اللازمة.
	M3
	80
	
	

	4
	          Water tank   خزانات الماء

	4.1
	Supply and instllation Overhead tank capacity 500 Liters, the design of the tank should be cubic. The tank is made of steel plate; thickness: 1 mm. The tank should be equipped with floating valve and all required fittings. the tank should be fixed on top of the latrines units by welding on roof of latrines according to attached drawing design and instruction of supervision engineer                                      
 تجهيز وتركيب خزان ماء بسعة خزن 500 لتر ، يجب أن يكون تصميم الخزان مربعا. الخزان مصنوع من الصفيحة حديد سمك 1 يجب أن يكون الخزان مجهزًا طوافه مع جميع التجهيزات المطلوبة. يجب تثبيت الخزان على سقف تواليت عن طريق ربط باللحام  بواسطة صفائح فولاذيه على سطح  حسب تصميم الرسم المرفق وتعليم مهندس الإشراف
	NO
	600
	
	

	4.2
	Installation of overhead water tanks 500 liters. The tanks are available in the warehouse and the service includes the relocaation of the tanks from the warehouse, the installation on top of the latrines units. In addition, the connection to the water main pipes.

تتوفر الخزانات 500لتر في المخزان وتشمل الخدمة نقل الخزانات من المخزان الى موقع وتركيبها على سطح تواليت مع جميع التجهيزات المطلوبه للربط الأنابيب صاعد ونازل من خزان ماء 
	No
	200
	
	

	5
	Installation of prefabricated Latrines (available in the warehouse)    تركيب تواليتات جاهزة متوفره في مخزن

	5.1
	Installation of prefabricated Latrines that are available in the warehouse using crane to alocate them to their locations. This service includes only the relocation.                                                                          
تركيب تواليات الجاهزة المتوفرة في مخزن يتم نقلها الى موقع باستخدام رافعة لتوزيعها على مواقعها محدد. هذه الخدمة تشمل فقط نقل. 
	Unit
	62
	
	

	6
	Pipe connections:Provide all required machines, materials, manpower, etc. for installing and connecting the pipes as per of the following items. The work includes supplying all required fittings such as (elbows (45, 90), Tees , reducer, cupler, etc.) and according to the instruction of site Eng.          
توصيلات الأنابيب: توفير جميع الآلات والمواد والعناصر  المطلوبة وغير ذلك لتركيب الأنابيب وتوصيلها حسب العناصر التالية. ويشمل العمل تجهيز جميع مواد المطلوبة مثل (عكس (45 ، 90) ، ا زوايا ، إلخ) ووفقًا لتعليمات موقع المهندس.

	6.1
	4" PVC sewer pipe. The pipe will be installed between the latrines units and the main sewer pipe. The Lenghth of each connection will be 5 M between the latrines and the main sewer pipe (connection should be made with gully trap 4" PVC to the existing main manhole) the work includes supplying all required fittings                                                                                                                                       
ربط انبوب بي في سي 4" من قاعدة تواليت (بالوعه)الى منهول بطول 5م  و يشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبه لربط انبوب
	ML
	4000
	
	

	6.2
	6" PVC sewer pipe. The pipe will be installed connecting the latrines units with the septic tank (cesspit). The length of each connection will be 100 M connecting all manholes of the latrines with the septic tank. The work includes supplying all required fittings                                                                                         
ربط انبوب بي في سي 6" من قسطل الى منهول  تواليت بطول 100م  و يشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبه لربط انبوب
	ML
	5000
	
	

	6.3
	1"  plastic PVC water pipe. The pipe will be installed connecting the main water line in the camp with the head water tank. The length of each connection is 100 M connecting the water tanks with the main water lines in the camp. the service includes supplying all required fittings.                                                       
ربط انبوب بي في سي 1" من شبكة ماء الى خزان ماء بطول 100م  و يشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبه لربط انبوب
	ML
	5000
	
	

	6.4
	1/2"  plastic PVC  water pipe. The pipe will be installed connecting the water tank with the water points inside the latrines units. Each unit needs 4.5 M. the service includes supplying all required fittings.        

ربط انبوب بي في سي 1/2" بي انبوب 1" الى خزان ماء ثم الى حنفية ماء(صاعد ونازل) بطول 4.5 م  و يشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبه لربط حنفية
	ML
	5000
	
	

	6.5
	Water tap (BUTTERFLY HANDLE BALL VALVE) 1/2" . The tap will be connected to the 1/2" pipe outside the latrines. The work includes supplying all required fittings.                                                                   
ربط حنفيه بي في سي2 /1" مع انبوب بي في سي 1/2" و يشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبه لربط انبوب
	NO
	800
	
	

	6.6
	Gully trap 4" PVC (siphon). The siphone will connect the latrine to the 4" PVC pipe. The work includes supplying all required fittings 

ربط بالوعة بي في سي 4" مع قاعة تواليت الى انبوب بي في سي 4" ويشمل العمل تجهيز جميع المواد المطلوبه لربط  بالوعة
	NO
	800
	
	

	6.7
	Plastic Manhole 30 x 30cm. The manhole will connect the 4" PVC pipe coming from the latrines with the 6" PVC main swrer pipe.  The work includes supplying all required fittings.                                           

تثبيت منهول بلاستيكي 30 × 30 سم. يربط مع انبوب 4" بي في سي وانبوب 6"  بي في سي ويشمل العمل تجهيز جميع المواد  المطلوبة لربط منهول.
	NO
	1600
	
	

	6.8
	Supply and install 1" ball valve. The ball valve will be installed on the 1" PVC pipe at the connection point with the main water line. The valve should be covered to avoid damage and make is accessable for any future maintenance. The work includes supplying all required fittings
ربط قفل 1" على انبوب 1" بي في سي مع  وضع قفل داخل غطاء للحماية ويشمل العمل تجهيز جميع مواد المطلوبه لربط قفل
	NO
	50
	
	

	6.9
	Supply and install 1/2" ball valve. The ball valve will be installed on the 1/2" PVC pipe inside the latrines units connections (before and after the water tank connections and the water tap) for any future maintenance. The work includes supplying all required fittings.                                                                
ربط قفل 1/2" على انبوب 1/2" بي في سي  نازل من خزان ماء مع  ويشمل العمل تجهيز جميع مواد المطلوبه لربط قفل
	NO
	1200
	
	

	
	TOTAL Cost
	




BIDDER’S COMMENTS/REMARKS:
 تعليقات او ملاحظات مقدم العرض 
1.  																	
2.  																	

BIDDER’S TERMS AND CONDITIONS:
شروط  وأحكام مقدم العرض
1. Valid of the offer: صلاحية العرض	_______________________      (recommended: 2 months or more ينصح ب 2 شهر أو اكثر )
2. Terms of delivery: شروط التسليم 	_______________________
3. Terms of payment: شروط الدفع 	_______________________ 

Name of Bidder’s Authorized Representative: اسم الشخض المفوض عن مقدم العرض  ________________________
Authorized signature and stamp: توقيع معتمد وختم	________________________
Date:  التاريخ	________________________
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