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Annex 4-Bill of quantity (BOQ)
	1st Round

	Khanaqin
	 

	No.
	Project name
	 # No. of labor hired by MH
	Cost of Material Supplies
	Remark

	1
	Agriculture Department 
	22
	 
	 

	2
	Alyawa Health Center
	22
	 
	 

	3
	Veternary Infirmary
	22
	 
	 

	4
	Shan School
	22
	 
	 

	5
	Tolafrosh Water Compound
	30
	 
	 

	6
	Sangar school
	22
	 
	 

	7
	Collage of Languge
	60
	 
	 

	Total
	200
	 
	 

	Jalawla
	 

	1
	Jalawla Entrance Str.
	100
	 
	 

	Total
	 
	 
	 

	Sadiyaa
	 

	1
	Al-Salam Garden
	50
	 
	 

	2
	Al-Wahda Garden
	50
	 
	 

	Total
	100
	 
	 

	Total for R1
	400
	 
	 







	Project Name: Rehabilitation Agriculture Department in Khanaqin
	BOQ
	اسم المشروع:- ترميم دائرة الزراعة في خانقين

	Project No.    :-      RPA/73
	
	

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks Item no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MC staff as per production unit with checking and supervision under MH staff. And laborers working duration will be not including from the period duration.
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. ولاتحسب مدة الترميم بواسط العمال بضمن المده التنفيذيه للعمل.
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries work
	 
	 
	 
	 

	1
	Cleaning the walls from dirt, leveling by adhesive cement and wall paste and Smoothing it by blades
	تنظيف الجدران من الأوساخ وتسويتها بالأسمنت اللاصق ومعجون الجدار وتنعيمها بالشفرات
	22 Persons working for 40 days
	880
	20.0
	17,600.0

	2
	working on painting 3 layers of outer paint  for the external walls, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ ب 3 طبقات من الطلاء الخارجي للجدران الخارجية يجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	3
	Supplying of materials and plastering the whole exterior walls with fine sand-cement mortar (1:3), with average thickness of 2cm thickness for Bathroom and different places with the required textures.
	تجهيز مواد واللبخ بمونة السمنت الناعم (3:1) بمعدل سمك 2سم للجدران الخارجية بعد الشربتة بالكامل وعلى المساطر, للصحيات و الاماكن المختلفة وبالنقشات 
	
	
	
	

	B
	Supply painting materials and tools 
	 
	 
	 
	 

	1
	High pressure water pump (Car washer)
	مضخة ماء ضغط عالي (فارة)
	PCs
	1
	 
	 

	2
	Supply material, external paint (plastic type washable and durable by three layer) (Germany or Turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء الخارجي (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات) (ألماني أو تركي) للجدران الخارجية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	11
	 
	 

	3
	Supply oil paint to paint doors and window each pack have 5 kg of oil paint which cover 25M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ الابواب والشبابيك كل علبة يحتوي على 5 كغم يغطي 25م2
	Pack
	5
	 
	 

	4
	Wall paste 5kg to filling  cracks
	معجون لملئ الشقوق في الجدران وتعديلها 5كغم
	Pack
	7
	 
	 

	5
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	7
	 
	 

	6
	Painting roller brush 5 cm
	رولة صبغ 5سم
	No.
	3
	 
	 

	7
	Painting roller brush 25 cm
	رولة صبغ  25 سم
	No.
	9
	 
	 

	8
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	3
	 
	 

	9
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	7
	 
	 

	10
	Painting brush 2 inch
	فرشة صبغ 2 انج
	No.
	7
	 
	 

	11
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	9
	 
	 

	12
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	5
	 
	 

	13
	extension pipe for brushes 3M
	عصاة رولة الدهان 3م
	No.
	2
	 
	 

	14
	extension pipe for brushes 5M
	عصاة رولة الدهان 5م
	No.
	3
	 
	 

	15
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	4
	 
	 

	16
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	4
	 
	 

	17
	Disposable  tablecloth Dimension (1*100)M
	رولة نايلون بابعاد (1*100) م
	Roll
	5
	 
	 

	18
	Nylon width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M.L
	20
	 
	 

	19
	iron Wire Brushes
	فرشاة حديدية
	No.
	5
	 
	 

	20
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	PC
	7
	 
	 

	C
	tools
	 
	 
	 
	 

	1
	Metal float 
	مالنج
	No.
	2
	 
	 

	2
	Shovel
	مجرفة
	No.
	3
	 
	 

	3
	Wipper
	ماسحة
	No.
	5
	 
	 

	4
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	5
	 
	 

	5
	Iron ladders 7 steps
	سلم حديدي 10 بايات
	No.
	2
	 
	 

	6
	Garden AXE 
	فأس
	No.
	3
	 
	 

	D
	Works
	 
	 
	 
	 

	1
	Supplying of materials and plastering the whole exterior walls with fine sand-cement mortar (1:3), with average thickness of 2cm thickness for different places with the required textures.
	تجهيز مواد واللبخ بمونة السمنت الناعم (3:1) بمعدل سمك 2سم للجدران الخارجية بعد الشربتة بالكامل وعلى المساطر و للاماكن المختلفة وبالنقشات المحددة.
	M2
	55
	 
	 

	E
	Electrical Materials
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of materials and install semi-circular lights with the lamps (32W), good quality and western type by using 2*1.5mm2 wires after fetching several samples for approval with all fittings required for completing the work.
	تجهيز وتركيب وتوصيل نقطة إضاءة ذو شكل نصف كروي (لطش) مع المصباح بقدرة 60واط (ذو نوعية جيدة و من منشأ غربي) باستخدام اسلاك 2*1,5 ملم2 بعد جلب نماذج منها للموافقة وكل ما يتطلبه العمل.
	No.
	4
	 
	 

	2
	Supply and install plug switch can carry 13A (Good quality and western type) by using 2*1.5mm2 with make earth wire after fetching several samples foe approval installation.
	تجهيز وتركيب وتوصيل مأخذ تيارقياس 13أمبير ذو نوعية جيدة و من منشأ غربيباسلاك 2*1.5 ملم2 مع التاسيس الارضي بعد جلب نماذج منها للموافقة وكل ما يتطلبه العمل.
	No.
	2
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	17,600.0

	
	
	Total Cost USD
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	Project Name: Rehabilitation Alyawa Health Center
	
BOQ
	اسم المشروع:- تأهيل مركز علياوة الصحي

	Project No.    :-      RPA/73
	
	رقم المشروع:-  RPA /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and supervision under MH staff. 
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. 
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries work
	 
	 
	 
	 

	1
	work to   filling the joint between the Concrete molds Asphalt with all work accessories
	عمل ماستك لملئ الفواصل بين القوالب الكونكريتية (الاشتايكر) وتوفير كل مايتطلبه العمل
	22 Person working for 40 days
	880
	20.0
	17,600.0

	2
	working on painting 3 layers of internal paint  for the internal and External walls, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على الطلاء ا ب 3 طبقات للجدران الداخلية والخارجية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع
	
	
	
	

	B
	Supply painting materials and tools
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply material, external paint (plastic type washable and durable) (Germany or Turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء الخارجي (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات) (ألماني أو تركي) للجدران الخارجية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	8
	 
	 

	2
	Supply material, Internal paint (plastic type washable and durable, emulsion paints) (Germany or Turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M3
	تجهيز مواد الطلاء الداخلي (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات البنتلايت) (ألماني أو تركي) للجدران الداخلية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م3
	Pack
	7
	 
	 

	3
	Supply oil paint to paint doors and window each pack have 5 kg of oil paint which cover 25M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ الابواب والشبابيك كل علبة يحتوي على 5 كغم يغطي 25م2
	Pack
	2
	 
	 

	4
	Supply and work to   filling the joint between the Concrete molds Asphalt with all work accessories
	تجهيز  وعمل ماستك لملئ الفواصل بين القوالب الكونكريتية (الاشتايكر) وتوفير كل مايتطلبه العمل
	M2
	170
	 
	 

	5
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	2
	 
	 

	6
	Painting roller brush 5 cm
	رولة صبغ 5سم
	No.
	3
	 
	 

	7
	Painting roller brush 20 cm
	رولة صبغ 25 سم
	No.
	6
	 
	 

	8
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	2
	 
	 

	9
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	2
	 
	 

	10
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	7
	 
	 

	11
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	3
	 
	 

	12
	extension pipe for brushes 3M
	عصاة رولة الدهان 3م
	No.
	3
	 
	 

	13
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	3
	 
	 

	14
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	3
	 
	 

	15
	Nylon width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M
	11
	 
	 

	16
	iron Wire Brushes
	فرشاة حديدية
	No.
	5
	 
	 

	17
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	Piece
	5
	 
	 

	18
	shovel
	مجرفة
	No.
	3
	 
	 

	19
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	3
	 
	 

	20
	Disposable  tablecloth Dimension (1*100)M
	رولة نايلون بابعاد (1*100) م
	Roll
	5
	 
	 

	21
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	2
	 
	 

	22
	Wipper
	ماسحة
	No.
	5
	 
	 

	23
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	3
	 
	 

	24
	Iron ladders 7 steps
	سلم حديدي 7 بايات
	No.
	1
	 
	 

	25
	High pressure water pump (Car washer)
	مضخة ماء ضغط عالي (فارة)
	PCs
	1
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	17,600.0

	
	
	Total Cost USD
	 





	Project Name: Rehabilitation Veterinary Infirmary Building
	BOQ
	اسم المشروع:-أعادة تأهيل مبنى المستوصف البيطري

	Project No.    :-      RPA / 73
	
	رقم المشروع:-  RPA/ 73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks - Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. 
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries work
	 
	 
	 
	 

	1
	work to   filling the joint between the Concrete molds Asphalt with all work accessories
	عمل ماستك لملئ الفواصل بين القوالب الكونكريتية (الاشتايكر) وتوفير كل مايتطلبه العمل
	22 Persons working for 40 days
	880
	20.0
	17,600.0

	2
	working on painting 3 layers of oil paint, internal wall and the Doors and window, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ ب 3 طبقات بالصبغ الدهني للجدران الداخلية للابواب والشبابيك ويجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	3
	working on painting 3 layers of outer paint (plastic type washable and durable)(Germany or turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ ب 3 طبقات من الطلاء الخارجي (نوع بلاستيكي قابل للغسل ومتين) (نوع ألماني او تركي) للجدران الخارجية يجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	4
	Working on cleaning and planting the garden 
	تنظيف وزرع الحديقة
	
	
	
	

	B
	Supply Materials 
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply and work to  filling the joint between the Concrete molds Asphalt with all work accessories
	تجهيز  وعمل ماستك لملئ الفواصل بين القوالب الكونكريتية (الاشتايكر) وتوفير كل مايتطلبه العمل
	M2
	170
	 
	 

	2
	Supplying of materials and work on  plastering the whole internal walls with fine gypsum, with average thickness of 2cm thickness for Bathroom and different places with the required textures after remove the old gypsum
	تجهيز مواد وعمل البياض بالجص بمعدل سمك 2سم للجدران الداخلية  وعلى المساطر, للصحيات و الاماكن المختلفة وبالنقشات المحددة. بعد ازالة الجص القديم
	M2
	25
	 
	 

	3
	Supply painting material   (plastic type washable and durable by three layer)(Germany or Turkish type), for the external wall of  fence , color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG wich enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات) (ألماني أو تركي) للجدران الخارجية للسياج ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	6
	 
	 

	2
	Supply material,  Internal paint (plastic type washable and durable, emulsion paints)(Germany or Turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG wich enough to paint the wall with area 50 M3
	تجهيز مواد الطلاء الداخلي (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات البنتلايت) (ألماني أو تركي) للجدران الداخلية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م3
	Pack
	7
	 
	 

	5
	Supply oil paint to paint internal & external walls with doors and window each pack have 5 kg of oil paint which cover 25M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ  الجدران الداخلية والخارجية والابواب والشبابيك كل علبة يحتوي على 5 كغم يغطي 25م2
	Pack
	15
	 
	 

	6
	Provide Benzen 20 liters
	تجهيز بنزين 20 لتر
	Pack
	3
	 
	 

	7
	Disposable  tablecloth Dimension (1*100)M
	رولة نايلون بابعاد (1*100) م
	Roll
	9
	 
	 

	8
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	9
	 
	 

	9
	Painting roller brush 5 cm
	رولة صبغ 5سم
	No.
	7
	 
	 

	10
	Painting roller brush 20 cm
	رولة صبغ 20 سم
	No.
	15
	 
	 

	11
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	5
	 
	 

	12
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	5
	 
	 

	13
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	15
	 
	 

	14
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	9
	 
	 

	15
	extention pipe for brushes 3M
	عصاة رولة الدهان 3م
	No.
	3
	 
	 

	16
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	3
	 
	 

	17
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	3
	 
	 

	18
	Nylone width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M
	25
	 
	 

	19
	irone Wire Brushes
	فرشاة حديدية
	No.
	5
	 
	 

	20
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	Piece
	9
	 
	 

	21
	shovel
	مجرفة
	No.
	3
	 
	 

	22
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	3
	 
	 

	23
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	3
	 
	 

	24
	Wipper
	ماسحة
	No.
	5
	 
	 

	25
	Iron ladders 7 steps
	سلم حديدي 7 بايات
	No.
	2
	 
	 

	26
	High pressure water pump (Car washer)
	مضخة ماء ضغط عالي (فارة)
	PCs
	1
	 
	 

	27
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	5
	 
	 

	C
	planting work
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of trees Type  Albizia
	تجهيز اشجار نوع البيزيا
	No.
	30.0
	 
	 

	2
	Supply of trees type Mulberry
	تجهيز اشجار التوت
	No.
	30.0
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	17,600.0

	
	
	Total Cost USD
	 







	Project Name: Rehabilitation Shan School in Khanaqin
	BOQ
	اسم المشروع:- ترميم مدرسة شةن في خانقين

	Project No.    :-      RPA /73
	
	رقم المشروع:- RPA /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks Item no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and supervision under MH staff.  Labor working duration will be not including from the period duration. and supply.
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. لاتحسب مدة الترميم بواسط العمال بضمن المده التنفيذيه للعمل والتجهيز.
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries work
	 
	 
	 
	 

	1
	Cleaning the fence walls from dirt, leveling by adhesive cement and wall paste and Smoothing it by blades
	تنظيف السياج من الأوساخ وتسويتها بالأسمنت اللاصق ومعجون الجدار وتنعيمها بالشفرات
	22  Persons working for 40 days
	880
	20.0
	17,600.0

	2
	working on painting 3 layers of outer paint (plastic type washable and durable)(Germany or turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ ب 3 طبقات من الطلاء الخارجي (نوع بلاستيكي قابل للغسل ومتين) (نوع ألماني او تركي) للجدران الخارجية يجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	3
	Maintenance the bathrooms roof 
	تصليح وترميم سطح المجموعة الصحية
	
	
	
	

	4
	Repair and maintenance students desk
	تصليح المقاعد الدراسية للطلاب 
	
	
	
	

	B
	Supply painting materials  
	 
	 
	 
	0.0

	1
	Supply painting material   (plastic type washable and durable by three layer) (Germany or Turkish type), for the external wall of  fence , color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات) (ألماني أو تركي) للجدران الخارجية للسياج ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	6
	 
	 

	2
	Supply oil paint to paint doors and window each pack have 5 kg of oil paint which cover 25M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ الابواب والشبابيك كل علبة يحتوي على 5 كغم يغطي 25م2
	Pack
	5
	 
	 

	3
	Wall paste 5kg to filling  cracks
	معجون لملئ الشقوق في الجدران وتعديلها 5كغم
	Pack
	7
	 
	 

	4
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	7
	 
	 

	5
	Painting roller brush 25 cm
	رولة صبغ  25 سم
	No.
	7
	 
	 

	6
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	3
	 
	 

	7
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	5
	 
	 

	8
	Painting brush 2 inch
	فرشة صبغ 2 انج
	No.
	5
	 
	 

	9
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	19
	 
	 

	10
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	5
	 
	 

	11
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	5
	 
	 

	12
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	5
	 
	 

	13
	Nylon width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M.L
	20
	 
	 

	14
	Disposable  tablecloth Dimension (1*100)M
	رولة نايلون بابعاد (1*100) م
	Roll
	7
	 
	 

	15
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	PC
	15
	 
	 

	C
	tools
	 
	 
	 
	 

	1
	High pressure water pump (Car washer)
	مضخة ماء ضغط عالي (فارة)
	PCs
	1
	 
	 

	2
	Shovel
	مجرفة
	 
	3
	 
	 

	3
	Wipper
	ماسحة
	No.
	5
	 
	 

	4
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	5
	 
	 

	5
	Garden AXE 
	فأس
	 
	3
	 
	 

	6
	Wooden plank to repair student seats with size ( 2.44*1.22)M and thickness 0.2cm and preparing according to the required dimension
	الواح خشبية لمقاعد الطلاب بابعاد (2.44*1.22) وسمك  2 سم ويشمل السعر التقطيع حسب الابعاد المحددة
	PCs
	10
	 
	 

	7
	Screw 1.5 inch with nut
	برغي  1.5 انج مع النت والوايشرات
	Kg
	3
	 
	 

	8
	Screw driver
	درنفيس عدل + مربع
	No.
	6
	 
	 

	9
	Iron ladders 7 steps
	سلم حديدي 7 بايات
	No.
	2
	 
	 

	10
	High pressure water pump (Car washer)
	مضخة ماء ضغط عالي (فارة)
	PCs
	1
	 
	 

	11
	Drill Machine
	جهاز دريل
	PCs
	1
	 
	 

	D
	Construction & Sanitary work 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Water tank (1,500 liters) ( Supply and install of cylindrical Plastic water tanks (have three layers)  including all piping and fittings, Valves, float valves, cording to the instruction of site engineer.
	خزان الماء بلاستيكي (1500لتر) : توفير كل المواد ونصب خزان ماء اسطوانيبي  بلاستيكي ذو ثلاث طبقات ويشمل السعر الربط و الموصلات و الطوافة و القفل  
	No.
	2
	 
	 

	2
	Providing and connecting plastic pipe Turkish type size (1/2)inch from mine pipe to the toilet , connect with the excavating pipe  with (division, elbow, miniature, Tap ...... etc.) with all requirements and according to instruction of site engineer.
	تجهيز وربط انبوب بلاستك تركي المنشأ قياس (3/4انج) من الانبوب الرئيسي الى التواليتات ويشمل الفقره حفر مسار الانبوب مع كافه احتياجات العمل (تقسيم,عكس,مصغر,حنفيه عدد(6) ...... الخ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
	M.L
	30
	 
	 

	3
	Providing  materials and fix Ceramic wash basin (good type) with mixer + floor drains + Gully (Trap), using proper brackets for fixing the basin with walls. with all requirements
	تجهيز ونصب  مغسلة سيراميك  نوعية جيدة مع الخلاط والمصفي و كلي  استخدام الاقواس لربط المغاسل بالجدران.  وكافه الملحقات الضروريه كل الاعمال يجب ان تكون حسب  المخطط و توجيهات المهندس المشرف
	PCs
	1
	 
	 

	4
	Water tap 3/4 inch
	قفل ماء 3/4 انج
	PCs
	9
	 
	 

	5
	Supply material, Install steel  doors from steel plate 1.25mm with size (3*1.7) M, steel frame painted two layers anti rust paint & three layers of oil paint the price include door lock, mortise, glass panes, fixing a stopper on the floor or the wall .
	تجهيز وتركيب باب حديدي  من صفيحة فولاذية  ملم 1.25 مع ابعاد (3*1.7)م ، إطار فولاذي مطلي بطبقتين من الطلاء المقاوم للصدأ وثلاث طبقات من الطلاء الزيتي السعر يشمل قفل الباب ، نقر ،  ، تثبيت سدادة على الأرض أو الجدار .
	No.
	1
	 
	 

	6
	Putting a layer of (IsoGam) each roll (1 meter wide * 10 meters long and 4 mm thick), consisting of silver gear,
	وضع طبقة من (ايزوكام) كل رولة بعرض 1 متر * بطول 10 متر وبسمك 4 ملم على سطح المجموعة الصحية، 
	M2
	30
	 
	 

	7
	Supplying of materials and work on  plastering the whole internal walls with fine gypsum, with average thickness of 2cm thickness for Bathroom and different places with the required textures after remove the old gypsum
	تجهيز مواد وعمل البياض بالجص بمعدل سمك 2سم للجدران الداخلية  وعلى المساطر, للصحيات و الاماكن المختلفة وبالنقشات المحددة. بعد ازالة الجص القديم
	M2
	75
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	17,600.0

	
	
	Total Cost USD
	 
















	Project Name: Rehabilitation Tola-Frosh Compound water
	
	اسم المشروع:- أعادة تأهيل محطة ماء تولة فروش

	Project No.    :-      RPA  /73
	
	رقم المشروع:-    RPA /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks - Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: -تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. 
	 
	 
	 
	 

	A
	Working part
	 
	 
	 
	 

	1
	Cleaning the water basins and the yard of compound 
	تنظيف الاحواض وساحة المجمع
	30 Persons working for 40 days
	1200
	20.0
	24,000.0

	 
	Working on painting 3 layers of oil pain, for the Doors and window, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ ب 3 طبقات بالصبغ الدهني للابواب والشبابيك ويجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	3
	Laying the sub base (base coarse)&removing the big stone & un wanted materials  by the workers 
	فرش الخابط (سبيس)والتسويه وعزل الحصى الكبيره والمواد غير المرغوبه من الخابط يتم بواسطة العمال
	
	
	
	

	B
	Supply Materials 
	 
	 
	 
	0.0

	1
	Supplying Sub base (mixture) good quality resulted from alluvial deposits from QaraTapa sites the quality will choosing by supervisor engineer after visiting deferent Sub base sites to be distributed over the suggested street and on the located places (in some places, it should be used small trucks to transport the sub base in order not to affect on some small culverts existed).
	تجهيز حصى (خابط) ذو نوعية جبدة  ناتجة من ترسبات حصوية غرينية من مقالع قره تبه واختيار النوعيه يكون من قبل المهندس المشرف بعد زيارة عدة مقالع في المنطقه و يتم توزبع حمل  القلابات على مسافات مناسبة من الطريق المقترح وفي الاماكن المحددة (في بعض 
	M3
	100
	 
	 

	2
	Compacting the sub base with big size steel roller (with vibrator) (till getting the compacting ratio required) with average width of 6m with good continuous water  spreading by water Tanker before and during the compaction. the work including planning with leveling the road by Grader Machine before Compacting work according to instruction of supervisor Engineer.
	حدل الخابط بواسطة حادلة استيلية من الحجم الكبير (من النوع الهزّاز) (لحد الحصول على درجة الحدل المطلوبة) وبمعدل عرض 6م   مع الرش المستمربالماء بواسطة تنكر قبل الحدل واثناءه مع التسليط المطلوب والعمل يشمل تسويه وتصفية الطريق بواسطة كريدر قبل عملية الحدل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
	L.S
	1
	 
	 

	C
	Supply Plants
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of trees Type  Albizia
	تجهيز اشجار نوع ألبيزيا
	No.
	350
	 
	 

	2
	Supply of trees type Mulberry
	تجهيز اشجار نوع التوت
	No.
	60
	 
	 

	D
	Supply tools
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply oil paint to paint internal & external walls with doors and window and Iron basin each pack have 5 kg of oil paint which cover 25M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ  الجدران الداخلية والخارجية والابواب والشبابيك ,والاحواض كل علبة يحتوي على 5 كغم يغطي 25م2
	Pack
	29
	 
	 

	2
	Provide Benzen 20 liters 
	تجهيز بنزين 20 لتر
	Pack
	3
	 
	 

	3
	Disposable  tablecloth Dimension (1*100)M
	رولة نايلون بابعاد (1*100) م
	Roll
	5
	 
	 

	4
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	15
	 
	 

	5
	Painting roller brush 5 cm
	رولة صبغ 5سم
	No.
	7
	 
	 

	6
	Painting roller brush 20 cm
	رولة صبغ 20 سم
	No.
	9
	 
	 

	7
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	2
	 
	 

	8
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	7
	 
	 

	9
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	17
	 
	 

	10
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	7
	 
	 

	11
	extension pipe for brushes 3M
	عصاة رولة الدهان 3م
	No.
	3
	 
	 

	12
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	3
	 
	 

	13
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	3
	 
	 

	14
	Nylon width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M
	25
	 
	 

	15
	iron Wire Brushes
	فرشاة حديدية
	No.
	15
	 
	 

	16
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	Piece
	9
	 
	 

	17
	shovel
	مجرفة
	No.
	15
	 
	 

	18
	line DORI 
	خيط
	No.
	3
	 
	 

	19
	Chisel 
	معول (قازمة)
	No.
	10
	 
	 

	20
	Pan
	سطل
	No.
	6
	 
	 

	21
	Water Tap 3/4 inch
	قفل ماء 3/4 انج
	No.
	2
	 
	 

	22
	Provide hose 3/4 inch good quality
	تجهيز خرطوم مياه 3/4 انج 
	M.L
	50
	 
	 

	23
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	7
	 
	 

	E
	Change the water Filters for three Metal Basins
	 
	 
	 
	 

	1
	Preparing the filter materials to replace the filters for the iron basins after cleaning and painting it by three layers of oil paint. The materials include Sand free from clay and five layers of gravel with a gradient starting from (0.2 - 50 mm) mm and each basin needs (12 m3) of gravel and sand as shown in the picture
	تجهيز مواد الفلتر لتبديل الفلاتر للاحواض الحديدة بعد التنظيف والصبغ بثلاث طبقات من الصبغ الدهني ويشمل المواد الرمل النقي الخالي من الطين ووضع خمس طبقات من الحصو بتدريج يبدأ من (0.2 - 50 ملم ) ملم وكل حوض يحتاج الى ( 12 م3 )  من الحصو والرمل كما موضح في الصورة 
	No.
	3
	 
	 

	2
	Change the water Nozzle under the water basins each one have 580 nozels
	تبديل نوزلات الماء اسفل الخزانات وكل خزان يحتوي على 580 نوزل
	No.
	1740
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	24,000.0

	
	
	Total Cost USD
	 

















	Project Name: Rehabilitation Sangar School in Khanaqin
	BOQ
	اسم المشروع:- ترميم مدرسة سنكرفي خانقين

	Project No.    :-      RPA / 73
	
	رقم المشروع:-  RPA  /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks  Item no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff.  Labor working duration will be not including from the period duration.and supply.
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشر من قبل جمعية ايادي الرحمة. لاتحسب مدة الترميم بواسط العمال بضمن المده التنفيذيه للعمل والتجهيز.
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries work
	 
	 
	 
	 

	1
	Cleaning the walls from dirt, leveling by adhesive cement and wall paste and Smoothing it by blades
	تنظيف الجدران من الأوساخ وتسويتها بالأسمنت اللاصق ومعجون الجدار وتنعيمها بالشفرات
	22 Persons working for 40 days
	880
	20.0
	17,600.0

	2
	Working on painting 3 layers of outer paint (plastic type washable and durable)(Germany or turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ ب 3 طبقات من الطلاء الخارجي (نوع بلاستيكي قابل للغسل ومتين) (نوع ألماني او تركي) للجدران الخارجية يجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	3
	Working on painting 3 layers of oil pain, for the Doors and window, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ ب 3 طبقات بالصبغ الدهني للابواب والشبابيك ويجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	4
	Repair and maintenance students desk
	تصليح المقاعد الدراسية للطلاب 
	
	
	
	

	B
	Supply painting materials  
	 
	 
	 
	0.0

	1
	Supply material paint (plastic type washable and durable by three layer) (Germany or Turkish type), for the Internal walls, color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات) (ألماني أو تركي) للجدران الداخلية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	15
	 
	 

	2
	Supply oil paint to paint doors and window each pack have 5 kg of oil paint which cover 25M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ الابواب والشبابيك كل علبة يحتوي على 5 كغم يغطي 25م2
	Pack
	5
	 
	 

	3
	Wall paste 5kg to filling  cracks
	معجون لملئ الشقوق في الجدران وتعديلها 5كغم
	Pack
	7
	 
	 

	4
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	7
	 
	 

	5
	Painting roller brush 5 cm
	رولة صبغ 5سم
	No.
	3
	 
	 

	6
	Painting roller brush 25 cm
	رولة صبغ  25 سم
	No.
	7
	 
	 

	7
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	3
	 
	 

	8
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	5
	 
	 

	9
	Painting brush 2 inch
	فرشة صبغ 2 انج
	No.
	5
	 
	 

	10
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	9
	 
	 

	11
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	5
	 
	 

	12
	extension pipe for brushes 3M
	عصاة رولة الدهان 3م
	No.
	5
	 
	 

	13
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	5
	 
	 

	14
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	5
	 
	 

	15
	Nylon width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M.L
	20
	 
	 

	16
	Disposable  tablecloth Dimension (1*100)M
	رولة نايلون بابعاد (1*100) م
	Roll
	7
	 
	 

	17
	iron Wire Brushes
	فرشاة حديدية
	No.
	4
	 
	 

	18
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	PC
	15
	 
	 

	C
	tools
	 
	 
	 
	 

	1
	Shovel
	مجرفة
	No.
	3
	 
	 

	2
	Wipper
	ماسحة
	No.
	5
	 
	 

	3
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	5
	 
	 

	4
	Garden AXE 
	فأس
	 
	3
	 
	 

	5
	Metal Stair 5 
	درج حديدي 7 بايات
	No.
	2
	 
	 

	6
	Wooden plank to repair student seats with size ( 2.44*1.22)M and thickness 0.2cm and preparing according to the required dimension
	الواح خشبية لمقاعد الطلاب بابعاد (2.44*1.22) وسمك  2 سم ويشمل السعر التقطيع حسب الابعاد المحددة
	PCs
	15
	 
	 

	7
	Screw with nut 1.5 inch
	برغي  1.5 انج مع النت والوايشرات
	Kg
	3
	 
	 

	8
	Screw Driver
	درنفيس عدل + مربع
	No.
	6
	 
	 

	9
	Drill
	دريل همر
	PCs
	1
	 
	 

	D
	Electrical Materials
	 
	 
	 
	 

	1
	 Water tank (1,500 liters) ( Supply and install of cylindrical Plastic water tanks (have three layers)  including all piping and fittings, Valves, float valves, according to the instruction of site engineer.
	خزان الماء بلاستيكي (1500لتر) : توفير كل المواد ونصب خزان ماء اسطوانيبي  بلاستيكي ذو ثلاث طبقات ويشمل السعر الربط و الموصلات و الطوافة و القفل  
	No.
	2
	 
	 

	2
	Supply material, Install steel double face doors from steel plate 1.25mm., steel frame painted two layers anti rust paint & three layers of oil paint the price include door lock, mortise, glass panes, fixing a stopper on the floor or the wall .
	تجهيز وتركيب أبواب فولاذية مزدوجة الوجه من صفيحة فولاذية 1.25 مع ، إطار فولاذي مطلي بطبقتين من الطلاء المقاوم للصدأ وثلاث طبقات من الطلاء الزيتي السعر يشمل قفل الباب ، نقر ، ألواح زجاجية ، تثبيت سدادة على الأرض أو الجدار .
	No.
	2
	 
	 

	E
	Construction Work
	 
	 
	 
	 

	1
	Supplying of materials and work on  plastering the whole internal walls with fine gypsum, with average thickness of 2cm thickness for Bathroom and different places with the required textures after remove the old gypsum
	تجهيز مواد وعمل البياض بالجص بمعدل سمك 2سم للجدران الداخلية  وعلى المساطر, للصحيات و الاماكن المختلفة وبالنقشات المحددة. بعد ازالة الجص القديم
	M2
	50
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	17,600.0

	
	
	Total Cost USD
	 




















	Project Name: Rehabilitation Collage of Language in Khanaqin.
	BOQ
	اسم المشروع:- اعادة تأهيل كلية لغات خانقين

	Project No.    :-      RPA/73
	
	رقم المشروع:- RPA/73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks  Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: -تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. 
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries work
	 
	 
	 
	 

	1
	Working on painting 3 layers of internal paint  for the internal walls, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على الطلاء ب 3 طبقات للجدران الداخلية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع
	60 Person working for 40 days
	2400
	20.0
	48,000.0

	2
	Clean up a park at the front side of the collage
	تنظيف الساحة الامامية للكلية
	
	
	
	

	3
	Working on cleaning and planting the garden 
	تنظيف وزرع الحديقة
	
	
	
	

	4
	Change the wooden door handles
	تبديل مقابض الابواب الخشبية
	
	
	
	

	B
	Supply Painting Materials 
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply material, Internal paint (plastic type washable and durable, emulsion paints)(Germany or Turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M3
	تجهيز مواد الطلاء الداخلي (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات البنتلايت) (ألماني أو تركي) للجدران الداخلية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م3
	Pack
	45.0
	 
	 

	2
	Supply oil Paint painting 3 layers of oil pain, for the curbstones, beside the walkway, after wash and cleaning it, color should be approved by Site Engineer. Each pack have 5 liter
	تجهيز صبغ دهني لصبغ ب 3 طبقات بالصبغ الدهني للممشى الجانبي للطرق الداخلية بعد التنظيف ويجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.وكل علبة يحتوي على 5 لتر من الصبغ
	Pack
	17.0
	 
	 

	3
	Provide jerrecan of Benzen 20 liters
	تجهيز بنزين 20 لتر
	Pack
	3.0
	 
	 

	4
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	17.0
	 
	 

	5
	Painting roller brush 5 cm
	رولة صبغ 5سم
	No.
	10.0
	 
	 

	6
	Painting roller brush 20 cm
	رولة صبغ 20 سم
	No.
	30.0
	 
	 

	7
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	5.0
	 
	 

	8
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	10.0
	 
	 

	9
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	30.0
	 
	 

	10
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	7.0
	 
	 

	11
	extension pipe for brushes 3M
	عصاة رولة الدهان 3م
	No.
	5.0
	 
	 

	12
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	11.0
	 
	 

	13
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	11.0
	 
	 

	14
	Nylon Roller
	رولة نايلون (سفرة طعام)
	No.
	35.0
	 
	 

	15
	Nylon width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M
	50.0
	 
	 

	16
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	Piece
	9.0
	 
	 

	17
	shovel
	مجرفة
	No.
	30.0
	 
	 

	18
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	15.0
	 
	 

	19
	Chisel 
	معول (قازمة)
	No.
	11
	 
	 

	20
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	15.0
	 
	 

	21
	Wiper
	ماسحة
	No.
	15.0
	 
	 

	22
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	11.0
	 
	 

	23
	Screw driver
	درنفيس عدل + مربع
	No.
	7
	 
	 

	24
	provide Door lock with handles for wooden doors size 7 inch
	تجهيز يدات ابواب خشبية 7 انج (كيلون)
	No.
	100.0
	 
	 

	C
	Supply plants
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of trees Type Albizia
	تجهيز اشجار نوع البيزيا
	No.
	150.0
	 
	 

	2
	Supply of trees type Mulberry
	تجهيز اشجار التوت
	No.
	105.0
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	48,000.0

	
	
	Total Cost USD
	 















	Project Name: Rehabilitation Jalawla entrance with distance 1300 M two side
	BOQ
	اسم المشروع:-تأهيل مدخل جلولاء بمسافة 1300 M سايدين 

	Project No.    :-      RPA /73
	
	رقم المشروع:- RPA /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks 1- Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: -1 تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشر من قبل جمعية ايادي الرحمة.
	 
	 
	 
	 

	A
	Working part
	 
	 
	 
	 

	1
	Change and repair the damaged pavement (Behartoon) for walkway
	اصلاح  وتبديل البيهارتون المتضرر للمماشي
	100 Person working for 40 days
	4000
	20.0
	80,000.0

	2
	Working on cleaning and planting the walkway 
	تنظيف وزرع الارصفة
	
	
	
	

	B
	Construction Work
	 
	 
	 
	 

	1
	Supplying materials and laying Bahrton tiles above mix cement and sand mortar 1:3 and filing the joints by the same mortar the color and  the type will be choice by the supervisor engineer, after remove the damage parts.
	تجهيز مواد والتطبيق بالكاشي المقرنص (البهارتون) بمونة السمنت والرمل 1:3 وملئ الفواصل بنفس المونة اللون والنوع يحدده  المهندس المشرف. بعد قلع الاجزاء المتضررة
	M2
	100.0
	 
	 

	C
	Supply painting Materials
	 
	 
	 
	 

	1
	supply oil Paint painting 3 layers of oil paint, for the clipstone of the pavement , after wash and cleaning it, color should be approved by Site Engineer.Each pack have 5 liter enough to paint 25 M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ ب 3 طبقات بالصبغ الدهني  للمشى الجانبي للطريق بعد التنظيف ويجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.وكل علبة يحتوي على 5 لتر من الصبغ يكفي لصبغ 25 م2
	Pack
	95.0
	 
	 

	2
	Supply material,  external paint type Bentlite to painting Kerbstone wight color as foundation paint for oil paint each  pack have 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء الخارجي نوع بنتلايت كصبغ اساس للصبغ الدهني للكربستون ابيض اللون كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	90.0
	 
	 

	3
	Provide Kerosen 12 liters
	تجهيز بنزين 12 لتر
	Pack
	5
	 
	 

	4
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	25.0
	 
	 

	5
	Painting roller brush 5 cm
	رولة صبغ 5سم
	No.
	9.0
	 
	 

	6
	Painting roller brush 20 cm
	رولة صبغ 20 سم
	No.
	25.0
	 
	 

	7
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	25.0
	 
	 

	8
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	19.0
	 
	 

	9
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	9.0
	 
	 

	10
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	15.0
	 
	 

	11
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	15.0
	 
	 

	12
	iron Wire Brushes
	فرشاة حديدية
	No.
	15
	 
	 

	13
	shovel
	مجرفة
	No.
	30.0
	 
	 

	14
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	7.0
	 
	 

	15
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	20.0
	 
	 

	16
	Wipper
	ماسحة
	No.
	15.0
	 
	 

	17
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	15.0
	 
	 

	18
	Chisel  
	ازميل /قازمة
	No.
	15.0
	 
	 

	19
	Providing water tank for 20 days and providing water until the end of the daily work
	توفير مقطورة ماء لمدة 20 يوم وعلى ان يوفر الماء لحين انتهاء العمل اليومي
	Truk
	3.0
	 
	 

	C
	planting 
	 
	 
	 
	 

	1
	Provide arable soil brushes in the areas specified for cultivation, according to the attached plan and planting.
	تجهيز تربة صالحة للزراعة (زميج) للمساحات المحدد للزراعة وحسب المخطط المرفق.
	M3
	64
	 
	 

	2
	Supply of trees Type  Albizia the distance between two trees 4.3 M
	تجهيز اشجار نوع ألبيزيا المسافة بين كل شجرتين 4.3م
	No.
	600.0
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	80,000.0

	
	
	Total Cost USD
	 









	Project Name: Rehabilitation  Al-Salam Garden in Sadiya District
	BOQ
	اسم المشروع:-تأهيل حديقة السلام في ناحية السعدية

	Project No.    :-  RPA /73    
	
	رقم المشروع:-  RPA /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks - Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: -تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل منظمة جمعية ايادي الرحمة.
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries work
	 
	 
	 
	 

	1
	Working on cleaning and planting the garden 
	تنظيف وزرع الحديقة
	50 Person working for 40 days
	2000
	20.0
	40,000.0

	B
	Supplies Tools
	 
	 
	 
	 

	1
	shovel
	مجرفة
	No.
	7.0
	 
	 

	2
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	7.0
	 
	 

	3
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	5.0
	 
	 

	4
	Wipper
	ماسحة
	No.
	3.0
	 
	 

	5
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الممرات
	No.
	4.0
	 
	 

	C
	Metal work
	 
	 
	 
	 

	1
	supply material, install steel single face main gate (door) from steel plate 1.41mm thick and steel frames, painted two layers of anti rust paint & three layers of oil paint the price include door lock, switch mortise, according to Drawings.
	تجهيز المواد ، تثبيت البوابة الرئيسية الفولاذية أحادية الوجه (الباب) من لوح فولاذي بسمك 1.41 مم وإطارات فولاذية ، طلاء طبقتين من الطلاء المضاد للصدأ وثلاث طبقات من الطلاء الزيتي ، السعر يشمل قفل الباب ، نقر التبديل ، وفقًا للرسومات.
	M2 
	2
	 
	 

	C
	Supply Plant
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of trees Type Mulberry 
	تجهيز اشجار نوع التوت
	No.
	40
	 
	 

	2
	Supply of trees type Albizia
	تجهيز اشجار نوع البيزيا
	No.
	40
	 
	 

	3
	planting rose seedlings
	تجهيز شجيرات مزهرة
	No.
	150
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	40,000.0

	
	
	Total Cost USD
	 














	Project Name: Rehabilitation  Al-Wahda Garden in Sadiyaa District
	BOQ
	اسم المشروع:- تاهيل حديقة الوحدة ناحية السعدية

	Project No.    :-      RPA /73
	
	رقم المشروع:-  RPA /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks - Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. 
	 
	 
	 
	 

	A
	Working part
	 
	 
	 
	 

	1
	Participate in the repair of the fence
	العمل على انشاء سياج حديدي
	50 Person working for 40 days
	2000
	20
	40000

	2
	Work to repair the built fence damage parts
	العمل على إصلاح الأجزاء المتضررة من السياج المبني
	
	
	
	

	3
	Cleaning and planting the garden
	تنظيف وزرع الحديقة
	
	
	
	

	4
	Working on manually arable soil brushes in the areas specified for cultivation, according to the attached plan and planting trees and grass.
	العمل على فرش تربة صالحة للزراعة يدويا في المساحات المحدد للزراعة وحسب المخطط المرفق ,وزرع الاشجار والثيل
	
	
	
	

	B
	Supply Materials 
	 
	 
	 
	0.0

	1
	Preparing the fence materials to renovation building with hollow blocks of 20x20x40 cm. And the ratio of knocking sand and cement (1: 3). With plastering by cement and coating three layer of oil paint
	تجهيز مواد لترميم السياج والبناء بالطوب المجوف 20x20x40 سم. ونسبة يطرق الرمل والاسمنت (1: 3). مع اللبخ والصبغ الدهني بثلاث طبقات
	M3
	9
	 
	 

	2
	Creating iron fence with a height of (0.8), using a rectangular iron (1.5 * 1), and using a suitable pattern and coating three layer of oil paint
	عمل سياج حديدي بارتفاع .( 0.8) وباستخدام حديد مستطيل (   1.5*1) انج واستخدام نقشة مناسبة مع الصبغ بثلاث طبقات من الصبغ الدهني
	M2
	80
	 
	 

	3
	Supply material, install steel single face main gate (door) from steel plate 1.41mm thick and steel frames, painted two layers of anti rust paint & three layers of oil paint the price include door lock, switch mortise, 
	تجهيز المواد ، تثبيت بوابة رئيسية فولاذية أحادية الوجه (باب) من ألواح فولاذية بسمك 1.41 مم وإطارات فولاذية ، طلاء طبقتين من الطلاء المضاد للصدأ وثلاث طبقات من الطلاء الزيتي ، السعر يشمل قفل الباب .
	M2
	3
	 
	 

	4
	Leveling, cleaning & preparing the site by level device (it should be used in all the project stages), planning  and adjusting of the site and filling the low elevation places with well compacting, removing all obstructions and scrapping the skin soil by the Shafle and trucks
	التسوية وتهيئة تنظيف الموقع بواسطة جهاز التسوية Level (يجب استخدامها في كافة مراحل العمل) والتعديل وتخطيط الموقع  مع ازالة العوارض وقشط التربة السطحية بالسمك المطلوب لغرض التسوية ودفن الاماكن المنخفضة بالشفل واليات الحمل
	L.S
	1
	 
	 

	5
	provide arable soil free of impurities
	تجهيز تربة صالحة للزراعة خالية من الشوائب 
	M3
	250
	 
	 

	C
	Supply Plants
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of trees Type Mulberry
	تجهيز اشجار نوع توت
	No.
	10
	 
	 

	2
	Water Tap 3/4 inch
	قفل ماء 3/4 انج
	No.
	2
	 
	 

	3
	Provide hose 3/4 inch good quality
	تجهيز خرطوم مياه 3/4 انج 
	M.L
	50
	 
	 

	D
	Supply tools
	 
	 
	 
	 

	1
	shovel
	مجرفة
	No.
	20
	 
	 

	2
	line DORI 
	خيط
	No.
	1
	 
	 

	3
	Chisel 
	معول (قازمة)
	No.
	7
	 
	 

	4
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	10
	 
	 

	5
	Rake   
	خرماشة
	No.
	9
	 
	 

	6
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	10
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	40,000.0

	
	
	Total Cost USD
	 




















	2nd Round

	Khanaqin
	 

	No.
	Project name
	 # No. of labor hired by MH
	Cost of Material Supplies
	Total Cost 

	1
	Imam Abbas Str.
	47
	 
	 

	2
	Mekhas Health Center
	26
	 
	 

	3
	Vocational Preparatory  School 
	26
	 
	 

	4
	Zhyar School
	26
	 
	 

	5
	Alwand Dam
	75
	 
	 

	Total
	200
	 
	 

	Jalawla
	 

	1
	Orooba Garden
	50
	 
	 

	2
	Al-Shurta Garden
	50
	 
	 

	Total
	100
	 
	 

	Sadiyaa
	 

	1
	District Director
	100
	 
	 

	Total
	100
	 
	 

	Total cost for LOT2
	400
	 
	 









	Project Name: Repair Imam Abbas str.
	
	اسم المشروع:- تصليح طريق امام عباس

	Project No.    :-  RPA/ 73     
	
	رقم المشروع:- RPA/ 73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks - Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: -تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. 
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries work
	 
	 
	 
	 

	1
	Clean the sides of the road from the bush
	تنظيف جوانب الطريق من الادغال
	47 Persons working for 40 days
	1880
	20.0
	37,600.0

	2
	Laying the sub base (base coarse)&removing the big stone & un wanted materials  by the workers 
	فرش الخابط (سبيس)والتسويه وعزل الحصى الكبيره والمواد غير المرغوبه من الخابط يتم بواسطة العمال
	
	
	
	

	B
	Supply Materials 
	 
	 
	 
	0.0

	1
	Supplying Sub base (mixture) good quality resulted from alluvial deposits from QaraTapa sites the quality will choosing by supervisor engineer after visiting deferent Sub base sites to be distributed over the suggested street and on the located places (in some places, it should be used small trucks to transport the sub base in order not to affect on some small culverts existed).
	تجهيز حصى (خابط) ذو نوعية جبدة  ناتجة من ترسبات حصوية غرينية من مقالع قره تبه واختيار النوعيه يكون من قبل المهندس المشرف بعد زيارة عدة مقالع في المنطقه و يتم توزبع حمل  القلابات على مسافات مناسبة من الطريق المقترح وفي الاماكن المحددة (في بعض 
	M3
	245
	 
	 

	2
	Compacting the sub base with big size steel roller (with vibrator) (till getting the compacting ratio required) with average width of 6m with good continuous water spreading by water Tanker before and during the compaction. The work including planning with leveling the road by Grader Machine before Compacting work according to instruction of supervisor Engineer.
	حدل الخابط بواسطة حادلة استيلية من الحجم الكبير (من النوع الهزّاز) (لحد الحصول على درجة الحدل المطلوبة) وبمعدل عرض 6م   مع الرش المستمربالماء بواسطة تنكر قبل الحدل واثناءه مع التسليط المطلوب والعمل يشمل تسويه وتصفية الطريق بواسطة كريدر قبل عملية الحدل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
	L.S
	1
	 
	 

	C
	Supply Plants
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of trees Type  Albizia
	تجهيز اشجار نوع التوت
	No.
	30
	 
	 

	2
	Supply of trees type Mulberry
	تجهيز اشجار نوع البيزيا
	No.
	30
	 
	 

	D
	Supply tools
	 
	 
	 
	 

	1
	shovel
	مجرفة
	No.
	15
	 
	 

	2
	line DORI 
	خيط
	No.
	3
	 
	 

	3
	Chisel 
	معول (قازمة)
	No.
	15
	 
	 

	4
	Supply Submersible Pump (Fanoos), Flux 1.5M3/H, lift M 33, power 0.75, Voltage 220V 1 inch
	تجهيز مضخة غاطسة (فانوس) ، تدفق 1.5 م 3 / ساعة ، رفع M 33 ، قوة 0.75 ، جهد 220 فولت 1 انج
	No.
	1
	 
	 

	5
	Water Tap 3/4 inch
	قفل ماء 3/4 انج
	No.
	5
	 
	 

	6
	 Drip hose with drip hatch
	خرطوم تقطير مع فتحة التنقيط
	M.L
	200
	 
	 

	7
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	9
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	37,600.0

	
	
	Total Cost USD
	 



















	Project Name: Rehabilitation Mekhas Health Center in Khanaqin
	
	اسم المشروع:- اعادة تأهيل مركز ميخاس الصحي في خانقين

	Project No.    :-      RPA /73
	
	رقم المشروع:-RPA / 73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks  Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشر من قبل جمعية ايادي الرحمة. 
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries work
	 
	 
	 
	 

	1
	work to   filling the joint between the Concrete molds Asphalt with all work accessories
	عمل ماستك لملئ الفواصل بين القوالب الكونكريتية (الاشتايكر) وتوفير كل مايتطلبه العمل
	26 Person working for 40 days
	1040
	20.0
	20,800.0

	2
	working on painting 3 layers of internal paint  for the internal and External walls, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على الطلاء ب 3 طبقات للجدران الداخلية والخارجية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع
	
	
	
	

	B
	Supply painting materials and tools
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply material, external paint (plastic type washable and durable) (Germany or Turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء الخارجي (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات) (ألماني أو تركي) للجدران الخارجية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	6
	 
	 

	2
	Supply material, Internal paint (plastic type washable and durable, emulsion paints) (Germany or Turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M3
	تجهيز مواد الطلاء الداخلي (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات البنتلايت) (ألماني أو تركي) للجدران الداخلية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م3
	Pack
	8
	 
	 

	3
	Supply oil paint to paint doors and window each pack have 5 kg of oil paint which cover 25M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ الابواب والشبابيك كل علبة يحتوي على 5 كغم يغطي 25م2
	Pack
	3
	 
	 

	4
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	7
	 
	 

	5
	Painting roller brush 5 cm
	رولة صبغ 5سم
	No.
	5
	 
	 

	6
	Painting roller brush 20 cm
	رولة صبغ 25 سم
	No.
	7
	 
	 

	7
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	2
	 
	 

	8
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	5
	 
	 

	9
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	11
	 
	 

	10
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	3
	 
	 

	11
	extension pipe for brushes 3M
	عصاة رولة الدهان 3م
	No.
	4
	 
	 

	12
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	5
	 
	 

	13
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	3
	 
	 

	14
	Nylon width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M
	12
	 
	 

	15
	iron Wire Brushes
	فرشاة حديدية
	No.
	3
	 
	 

	16
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	Piece
	5
	 
	 

	17
	shovel
	مجرفة
	No.
	4
	 
	 

	18
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	3
	 
	 

	19
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	2
	 
	 

	20
	Wipper
	ماسحة
	No.
	5
	 
	 

	21
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	3
	 
	 

	22
	Iron ladders 7 steps
	سلم حديدي 7 بايات
	No.
	1
	 
	 

	23
	Supply and work to   filling the joint between the Concrete molds Asphalt with all work accessories
	تجهيز  وعمل ماستك لملئ الفواصل بين القوالب الكونكريتية (الاشتايكر) وتوفير كل مايتطلبه العمل
	M2
	170
	 
	 

	24
	High pressure water pump (Car washer)
	مضخة ماء ضغط عالي (فارة)
	PCs
	1
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	20,800.0

	
	
	Total Cost USD
	 



















	Project Name: Rehabilitation Vocational Preparatory School in Khanaqin
	BOQ
	اسم المشروع:- ترميم الاعدادية الصناعية في خانقين

	Project No.    :-      RPA /73
	
	رقم المشروع:-  RPA  /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks  Item no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. and Labor working duration will be not including from the period duration. And supply.
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. ,و لاتحسب مدة الترميم بواسط العمال بضمن المده التنفيذيه للعمل والتجهيز.
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries work
	 
	 
	 
	 

	1
	Repair the doors
	تصليح الابواب
	26 Persons working for 40 days
	1040
	20.0
	20,800.0

	2
	Working on painting 3 layers of Internal paint (plastic type washable and durable)(Germany or turkish type), for the internal rooms, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ ب 3 طبقات من الطلاء الداخلي (نوع بلاستيكي قابل للغسل ومتين) (نوع ألماني او تركي) للجدران االداخلية يجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	3
	Maintenance the bathrooms
	تصليح وترميم المجموعة الصحية
	
	
	
	

	4
	Repair and maintenance students desk
	تصليح المقاعد الدراسية للطلاب 
	
	
	
	

	B
	Supply painting materials  
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply painting material   (plastic type washable and durable by three layer)(Germany or Turkish type), for the Internal wall of  fence , color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات) (ألماني أو تركي) للجدران الداخلية للسياج ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	21
	 
	 

	2
	Supply oil paint to paint doors and window each pack have 5 kg of oil paint which cover 25M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ الابواب والشبابيك كل علبة يحتوي على 5 كغم يغطي 25م2
	Pack
	7
	 
	 

	3
	Provide jerrican of benzen 20 liters
	تجهيز بنزين 20 لتر
	Pack
	2
	 
	 

	4
	Wall paste 5kg to filling  cracks
	معجون لملئ الشقوق في الجدران وتعديلها 5كغم
	Pack
	7
	 
	 

	5
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	11
	 
	 

	6
	Painting roller brush 25 cm
	رولة صبغ  25 سم
	No.
	15
	 
	 

	7
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	7
	 
	 

	8
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	5
	 
	 

	9
	Painting brush 2 inch
	فرشة صبغ 2 انج
	No.
	11
	 
	 

	10
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	13
	 
	 

	11
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	5
	 
	 

	12
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	5
	 
	 

	13
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	5
	 
	 

	14
	Nylon width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M.L
	20
	 
	 

	15
	Disposable  tablecloth Dimension (1*100)M
	رولة نايلون بابعاد (1*100) م
	Roll
	7
	 
	 

	16
	extension pipe for brushes 3M
	عصاة رولة الدهان 3م
	No.
	2
	 
	 

	17
	extension pipe for brushes 5M
	عصاة رولة الدهان 5م
	No.
	2
	 
	 

	18
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	PC
	15
	 
	 

	C
	tools
	 
	 
	 
	 

	1
	Shovel
	مجرفة
	No.
	3
	 
	 

	2
	Wiper
	ماسحة
	No.
	7
	 
	 

	3
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	7
	 
	 

	4
	Garden AXE 
	فأس
	No.
	3
	 
	 

	5
	Iron ladders 7 steps
	سلم حديدي 7 بايات
	No.
	3
	 
	 

	D
	Construction & Sanitary work 
	 
	 
	 
	 

	1
	Providing and connecting plastic pipe Turkish type size (1/2) inch from mine pipe to the toilet, connect with the excavating pipe with (division, elbow, miniature, Tap ...... etc.) with all requirements and according to instruction of site engineer.
	تجهيز وربط انبوب بلاستك تركي المنشأ قياس (3/4انج) من الانبوب الرئيسي الى التواليتات ويشمل الفقره حفر مسار الانبوب مع كافه احتياجات العمل (تقسيم,عكس,مصغر,حنفيه عدد(6) ...... الخ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
	M.L
	15
	 
	 

	2
	Providing materials and fix Ceramic wash basin (good type) with mixer + floor drains + Gully (Trap), using proper brackets for fixing the basin with walls. with all requirements
	تجهيز ونصب  مغسلة سيراميك  نوعية جيدة مع الخلاط والمصفي و كلي  استخدام الاقواس لربط المغاسل بالجدران.  وكافه الملحقات الضروريه كل الاعمال يجب ان تكون حسب  المخطط و توجيهات المهندس المشرف
	PCs
	1
	 
	 

	3
	Supplying of materials and work on  plastering the whole internal walls with fine gypsum, with average thickness of 2cm thickness for Bathroom and different places with the required textures after remove the old gypsum
	تجهيز مواد وعمل البياض بالجص بمعدل سمك 2سم للجدران الداخلية  وعلى المساطر, للصحيات و الاماكن المختلفة وبالنقشات المحددة. بعد ازالة الجص القديم
	M2
	91
	 
	 

	4
	Water tap 3/4 inch
	قفل ماء 3/4 انج
	PCs
	7
	 
	 

	5
	Create fence of BRC and angle steel of 1.5 inches, with a height of 1 m
	أنشاء جدار من ال BRC وحديد زاوية 1.5 انج بارتفاع 1م
	M2
	4
	 
	 

	6
	Providing and fixing of economic lump  (40Watt) with the base of lamp, and connecting by cable with switch point using (2*1.5) mm2, with all requirements according to the instruction of site engineer.
	تجهيز ونصب مصباح اقتصادي سعه (40 واط) مع قاعده ويشمل الفقره سويج تشغيل و واير (2*1.5) ملم2 (30متر)مع كافه احتياجات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
	No.
	30
	 
	 

	E
	Supply plants
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of trees Type  Albizia
	تجهيز اشجار نوع البيزيا
	No.
	5.0
	 
	 

	2
	Supply of trees type Mulberry
	تجهيز اشجار التوت
	No.
	5.0
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	20,800.0

	
	
	Total Cost USD
	 















	Project Name: Rehabilitation Zhyar School in Khanaqin
	BOQ
	اسم المشروع:- ترميم مدرسة زيار  في خانقين

	Project No.    :-     RPA /73  
	
	رقم المشروع:-  RPA  /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks - Item no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MC staff as per production unit with checking and supervision under MH staff.  Labor working duration will be not including from the period duration. And supply.
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. ,لاتحسب مدة الترميم بواسط العمال بضمن المده التنفيذيه للعمل والتجهيز.
	 
	 
	 
	 

	A
	Working part
	 
	 
	 
	 

	1
	Repair the doors
	تصليح الابواب
	26 Persons working for 40 days
	1040
	20.0
	20,800.0

	2
	Working on painting 3 layers of Internal paint (plastic type washable and durable) (Germany or Turkish type), for the internal rooms, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ ب 3 طبقات من الطلاء الداخلي (نوع بلاستيكي قابل للغسل ومتين) (نوع ألماني او تركي) للجدران االداخلية يجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	3
	Maintenance the bathrooms
	تصليح وترميم المجموعة الصحية
	
	
	
	

	4
	Repair and maintenance students desk
	تصليح المقاعد الدراسية للطلاب 
	
	
	
	

	B
	Supply painting materials  
	 
	 
	 
	0.0

	1
	Supply painting material   (plastic type washable and durable by three layer)(Germany or Turkish type), for the external wall of  fence , color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات) (ألماني أو تركي) للجدران الخارجية للسياج ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	19
	 
	 

	2
	Supply oil paint to paint doors and window each pack have 5 kg of oil paint which cover 25M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ الابواب والشبابيك كل علبة يحتوي على 5 كغم يغطي 25م2
	Pack
	11
	 
	 

	3
	Wall paste 5kg to filling  cracks
	معجون لملئ الشقوق في الجدران وتعديلها 5كغم
	Pack
	7
	 
	 

	4
	Provide Benzen 20 lites
	تجهيز بنزين 20 لتر
	Pack
	2
	 
	 

	5
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	15
	 
	 

	6
	Painting roller brush 25 cm
	رولة صبغ  25 سم
	No.
	13
	 
	 

	7
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	3
	 
	 

	8
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	9
	 
	 

	9
	Painting brush 2 inch
	فرشة صبغ 2 انج
	No.
	12
	 
	 

	10
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	15
	 
	 

	11
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	5
	 
	 

	12
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	5
	 
	 

	13
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	5
	 
	 

	14
	Nylone width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M.L
	19
	 
	 

	15
	Disposable  tablecloth Dimension (1*100)M
	رولة نايلون بابعاد (1*100) م
	Roll
	11
	 
	 

	16
	extension pipe for brushes 3M
	عصاة رولة الدهان 3م
	No.
	5
	 
	 

	17
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	PC
	15
	 
	 

	C
	tools
	 
	 
	 
	 

	1
	Shovle
	مجرفة
	No.
	3
	 
	 

	2
	Wiper
	ماسحة
	No.
	7
	 
	 

	3
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	7
	 
	 

	4
	Garden AXE 
	فأس
	No.
	3
	 
	 

	5
	High pressure water pump (Car washer)
	مضخة ماء ضغط عالي (فارة)
	PCs
	1
	 
	 

	6
	Iron ladders 7 steps
	سلم حديدي 7 بايات
	No.
	2
	 
	 

	D
	Construction & Sanitary work 
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply and work to  to filling the joint between the Concrete molds Asphalt with all work accessories
	تجهيز  وعمل ماستك لملئ الفواصل بين القوالب الكونكريتية (الاشتايكر) وتوفير كل مايتطلبه العمل
	M2
	900
	 
	 

	2
	Providing materials and fix Ceramic wash basin (good type) with mixer + floor drains + Gully (Trap), using proper brackets for fixing the basin with walls. with all requirements
	تجهيز ونصب  مغسلة سيراميك  نوعية جيدة مع الخلاط والمصفي و كلي  استخدام الاقواس لربط المغاسل بالجدران.  وكافه الملحقات الضروريه كل الاعمال يجب ان تكون حسب  المخطط و توجيهات المهندس المشرف
	PCs
	2
	 
	 

	3
	Supply material and Plastering with cement & sand mortar (1:3 ) three layers minimum thickness 20 mm. A layer of cement slurry must be used one layer of rough surface locally ( kafmal) one layer final surface.according to Drawings & Site Engineer direction.
	تجهيز مواد واللبغ بالرمل مع  الاسمنت (1: 3) ثلاث طبقات بسمك لا يقل عن 20 ملم. يجب استخدام طبقة من  الاسمنت طبقة واحدة من سطح خشن محليا (كفمال) و طبقة واحدة السطح النهائي. حسب توجيهات مهندس الموقع
	M2
	90
	 
	 

	4
	Supplying and installing a 100-liter water heater, and the price includes all connection materials
	تجهيز ونصب سخان ماء ١٠٠ لتر ويشمل السعر جميع مواد الربط 
	No.
	1
	 
	 

	5
	Supplying of materials and work on  plastering the whole internal walls with fine gypsum, with average thickness of 2cm thickness for Bathroom and different places with the required textures after remove the old gypsum
	تجهيز مواد وعمل البياض بالجص بمعدل سمك 2سم للجدران الداخلية  وعلى المساطر, للصحيات و الاماكن المختلفة وبالنقشات المحددة. بعد ازالة الجص القديم
	M2
	85
	 
	 

	6
	Water tap 3/4 inch
	قفل ماء 3/4 انج
	PCs
	9
	 
	 

	7
	Change window handles the total cost include remove the broken handles and install the new one
	تغيير مقابض النوافذ ويشمل السعر ازالة المقابض المكسورة ونصب الجديد
	No.
	27
	 
	 

	8
	Replace broken glass for windows with 6mm thickness glass the cost include the broken glass and install the new one
	تبديل الزجاج المكسور للنوافذ بزجاج سمك 6  ملم ويشمل السعر ازالة الزجاج المكسور القديم ونص الزجاج الجديد
	M2
	7
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	20,800.0

	
	
	Total Cost USD
	 















	Project Name: Create the park in Alwand Dam in Khanaqin
	BOQ
	اسم المشروع:- انشاء حديقة في سد الوند في خانقين

	Project No.    :-     RPA/73 
	
	رقم المشروع:- RPA/73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks- Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشر من قبل جمعية ايادي الرحمة. 
	 
	 
	 
	 

	A
	CFW Beneficiaries
	 
	 
	 
	 

	1
	cleaning water canal by Manually excavation in any kind of soil for the by the required strength with leveling the base, with removing the soil from the edges, according to the attached drawing Dimension (40*25) CM
	تنظيف وتعديل قناة مائية عن طريق الحفر اليدوي في أي نوع من التربة من أجل القوة المطلوبة مع تسوية القاعدة ، مع إزالة التربة من الحواف ، حسب الرسم المرفق ,بابعاد (40*25) سم
	75 Person working for 40 days
	3000
	20.0
	60,000.0

	2
	Preparation, leveling, striping the Walkways with 200 M meter and  by 2-1m width and scrapping the site soil with average thickness  (10cm to 20cm) ’Manually (that depends on the road situation ) The item includes all cut and fill operations from the same site soil with removing all obstructions & extra soil along the suggested walkways location according to the attached drawing.
	تحضير وتسوية وتقسيم الممرات بمسافة 200 متر وعرض 2-1 متر وكشط تربة الموقع بسماكة متوسطة (10 سم إلى 20 سم) يدويا (اعتمادا على حالة الطريق) يشمل العنصر جميع عمليات القص والتعبئة من تربة الموقع نفسه مع إزالة جميع العوائق والأتربة الزائدة على طول موقع الممرات المقترح حسب الرسم المرفق. بحادلة
	
	
	
	

	3
	Working on manually arable soil brushes in the areas specified for cultivation, according to the attached plan and planting trees and grass.
	العمل على فرش تربة صالحة للزراعة يدويا في المساحات المحدد للزراعة وحسب المخطط المرفق ,وزرع الاشجار والثيل
	
	
	
	

	B
	Service 
	 
	 
	 
	 

	1
	Preparing and leveling the site by means (shuffles and trucks) for 2 days and for 6 hours per day
	تحضير وتسوية الموقع بواسطة الاليات (شفل و سيارات الحمل) لمدة يومين ولمدة 6 ساعات في اليوم
	L.S
	1
	 
	 

	2
	Provide concert Seat 
	تجهيز مصاطب كونكريتية 
	No.
	19
	 
	 

	3
	Establishing an Irrigation network from the source (Well) for the rest of the dry park areas (pipeline) 3/4 inch with all connection parts 
	انشاء شبكة ري من المصدر (البئر) لبقية مناطق الحدائق الجافة (خط انابيب) 3/4 بوصة مع كافة ملحقات الربط 
	M.L
	900.0
	 
	 

	4
	Create a water channel by digging excavator vehicle in any type of soil for the required strength with leveling the base, while removing the soil from the edges, according to the attached drawing, with dimensions (40 * 25) cmCM
	انشاء قناة مائية عن طريق الحفر بالحفارة في أي نوع من التربة من أجل القوة المطلوبة مع تسوية القاعدة ، مع إزالة التربة من الحواف ، حسب الرسم المرفق ,بابعاد (40*25) سم
	M.L
	287
	 
	 

	5
	Provide materials and installing plastic pipes with a diameter of (6 inches), properly installed under the walkways, with all fittings and accessories for the passage of irrigation water, according to the drawings.
	تجهيز المواد وتركيب أنابيب بلاستيكية بقطر (6 انج) ، مثبتة بشكل صحيح اسفل الممرات ،مع جميع التركيبات والملحقات لمرور مياه السقي ، وفقًا للرسومات.
	M.L
	18.0
	 
	 

	6
	Provide arable soil brushes in the areas specified for cultivation, according to the attached plan and planting.
	تجهيز تربة صالحة للزراعة (زميج) للمساحات المحدد للزراعة وحسب المخطط المرفق.
	M3
	900
	 
	 

	C
	Supply Planting material and tools
	 
	 
	 
	 

	1
	Water Tap 3/4 inch
	قفل ماء 3/4 انج
	No.
	7
	 
	 

	2
	provide Electric Cable including provision, installation and testing Cables & covering with (2)" P.V.C (2*2.5)mm
	تجهيز كيبل كهرابئي ويتضمن النصب والاختبار مع غطاء بلاستيكي 2 انج نوع (2*2.5) ملم
	M.L
	150
	 
	 

	3
	PVC hose 3/4 inch
	صوندة PVC 3/4 inch
	ML
	150
	 
	 

	4
	Tap 3/4 inch with connection parts
	حنفية 3/4 انج مع اجزاء الربط
	No.
	7
	 
	 

	5
	Provide hose 3/4 inch good quality
	تجهيز خرطوم مياه 3/4 انج 
	M.L
	100
	 
	 

	6
	Supply Submersible Pump (Fanoos), Flux 1.5M3/H, lift M 33, power 0.75, Voltage 220V 1 inch
	تجهيز مضخة غاطسة (فانوس) ، تدفق 1.5 م 3 / ساعة ، رفع M 33 ، قوة 0.75 ، جهد 220 فولت 1 انج
	No.
	1
	 
	 

	7
	Supply material, install water pump, 1" H=25m
	تجهيز ماطور ماء 1 انج  ويرفع  الماء حتى ارتفاع 25م
	No.
	1
	 
	 

	8
	shovel
	مجرفة
	No.
	20
	 
	 

	9
	line DORI 
	خيط
	No.
	2
	 
	 

	10
	Chisel 
	معول (قازمة)
	No.
	11
	 
	 

	11
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	9
	 
	 

	12
	Rake   
	خرماشة
	No.
	11
	 
	 

	13
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	15
	 
	 

	D
	Supply Plant
	 
	 
	 
	 

	1
	Provide and supply grass best quality 
	تجهيز نوع جيد من الثيل
	M2
	200
	 
	 

	2
	Supply of trees Type  Albizia
	تجهيز اشجار نوع البيزيا
	No.
	250
	 
	 

	3
	Supply of trees type Mulberry
	تجهيز اشجار نوع التوت
	No.
	250
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	60,000.0

	
	
	Total Cost USD
	 





















	Project Name: Rehabilitation  Al_Orooba Garden in Jalawla
	BOQ
	اسم المشروع:-تأهيل حديقة العروبة في جلولاء

	Project No.    :-      RPA /73
	
	رقم المشروع:- RPA /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks - Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة.
	 
	 
	 
	 

	A
	Working part
	 
	 
	 
	 

	1
	Change and repair the damaged pavement (Behartoon) for walkway
	اصلاح  وتبديل البيهارتون المتضرر للمماشي
	50 Person working for 40 days
	2000
	20.0
	40,000.0

	2
	Working on cleaning and planting the garden 
	تنظيف وزرع الحديقة
	
	
	
	

	3
	Repair the damage part from the fence
	اصلاح الاجزاء المتضررة من السياج
	
	
	
	

	B
	Supply Painting Materials 
	 
	 
	 
	 

	1
	Establishing an Irrigation network from the source (Well) for the rest of the dry park areas (pipeline) 3/4 inch with all connection parts 
	انشاء شبكة ري من المصدر (البئر) لبقية مناطق الحدائق الجافة (خط انابيب) 3/4 بوصة مع كافة ملحقات الربط 
	M.L
	 900
	 
	 

	2
	Supply Submersible Pump , Flux 1.5M3/H, lift M 33, power 0.75, Voltage 220V 1 inch with water hose and electrical wire
	تجهيز مضخة غاطسة  تدفق 1.5 م 3 / ساعة ، رفع M 33 ، قوة 0.75 ، جهد 220 فولت 1 انج مع خرطوم الماء ومد التوصيلات الكهربائية
	No.
	 1
	 
	 

	3
	provide Electric Cable including provision, installation and testing Cables & covering with (2)" P.V.C (2*2.5)mm
	تجهيز كيبل كهرابئي ويتضمن النصب والاختبار مع غطاء بلاستيكي 2 انج نوع (2*2.5) ملم
	M.L
	 30
	 
	 

	4
	PVC hose 3/4 inch
	صوندة PVC 3/4 inch
	ML
	 100
	 
	 

	5
	Water Tap 3/4 inch
	قفل ماء 3/4 انج
	No.
	 7
	 
	 

	6
	Provide hose 3/4 inch good quality
	تجهيز خرطوم مياه 3/4 انج 
	M.L
	 100
	 
	 

	7
	shovel
	مجرفة
	No.
	 25
	 
	 

	8
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	 10
	 
	 

	9
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	 11
	 
	 

	10
	Wiper
	ماسحة
	No.
	 7
	 
	 

	11
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الممرات
	No.
	 7
	 
	 

	C
	Construction Work
	 
	 
	 
	 

	1
	Building the retaining walls for the damage parts of fence with hollow blocks good quality (1.5kg cement weight) by using resistant cement with dimensions of (20*20*40cm) and sand- resistant cement mortar (1:3), plastering for the out sides by resistant cement-sand mortar and painting by three coats of oily paints with the required type and color with all fittings required.
	تجهيز مواد و البناء بالبلوك المجوف ذو ابعاد (20*20*40سم) ووزن السمنت 1,5كغم للاجزاء المتضررة من السياج باستعمال السمنت المقاوم. السعر يشمل اللبخ بمونة السمنت المقاوم (3:1) للوجه الخارجي مع الصبغ بثلاث طبقات من الصبغ 
	M3
	 19
	 
	 

	2
	Supplying of materials and plastering the whole exterior walls with fine sand-cement mortar (1:3), with average thickness of 2cm thickness then painting by three coats of emulsion paints (Turkish or German), the color will be decided by the supervisor engineer for different places with the required textures.
	تجهيز مواد واللبخ بمونة السمنت الناعم (3:1) بمعدل سمك 2سم للجدران الخارجية بعد الشربتة بالكامل وعلى المساطر, ثم الصبغ  بثلاث طبقات من البنتلايت (نوع تركي او الماني), النوع اللون يحدده المهندس المشرف للاماكن المختلفة وبالنقشات المحددة.
	M2
	119 
	 
	 

	3
	Supplying materials and laying Bahrton tiles above mix cement and sand mortar 1:3 and filing the joints by the same mortar the color and the type will be choice by the supervisor engineer, after remove the damage parts.
	تجهيز مواد والتطبيق بالكاشي المقرنص (البهارتون) بمونة السمنت والرمل 1:3 وملئ الفواصل بنفس المونة اللون والنوع يحدده  المهندس المشرف. بعد قلع الاجزاء المتضررة
	M2
	300 
	 
	 

	4
	Supply of materials and install doors local made. The doors should be for outside building used    with lock. The type and color will be decided by the supervisor engineer.
	تجهيز وتركيب باب صنع محلي مع الاطاروالشرائط ذو نوعية جيدة بعد الموافقة على نماذج منها, ومن النوع المصنع عالي الجودة الجاهز 
	M2 
	11 
	 
	 

	5
	 Water tank (1,500 liters) (Supply and install of cylindrical Plastic water tanks (have three layers) including all piping and fittings, Valves, float valves,    according to the instruction of site engineer.
	خزان الماء بلاستيكي (1500لتر) : توفير كل المواد ونصب خزان ماء اسطوانيبي  بلاستيكي ذو ثلاث طبقات ويشمل السعر الربط و الموصلات و الطوافة و القفل  
	No.
	 2
	 
	 

	6
	Providing materials and fix Ceramic wash basin (good type) with mixer + floor drains + Gully (Trap), using proper brackets for fixing the basin with walls. with all requirements
	تجهيز ونصب  مغسلة سيراميك  نوعية جيدة مع الخلاط والمصفي و كلي  استخدام الاقواس لربط المغاسل بالجدران.  وكافه الملحقات الضروريه كل الاعمال يجب ان تكون حسب  المخطط و توجيهات المهندس المشرف
	PCs
	1 
	 
	 

	7
	Supply material,  external paint type Bentlite to painting Kerbstone wight color as foundation paint for oil paint each  pack have 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء الخارجي نوع بنتلايت كصبغ اساس للصبغ الدهني للكربستون ابيض اللون كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	 15
	 
	 

	8
	supply oil Paint painting 3 layers of oil pain, for the curbstones, for metal fence, after wash and cleaning it, color should be approved by Site Engineer.Each pack have 5 liter
	تجهيز صبغ دهني لصبغ ب 3 طبقات بالصبغ الدهني للسياج الحديدي بعد التنظيف ويجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.وكل علبة يحتوي على 5 لتر من الصبغ
	Pack
	 17
	 
	 

	9
	Provide Benzen 20 liters
	تجهيز بنزين 20 لتر
	Pack
	 3
	 
	 

	10
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	 25
	 
	 

	11
	Painting roller brush 5 cm
	رولة صبغ 5سم
	No.
	 15
	 
	 

	12
	Painting roller brush 20 cm
	رولة صبغ 20 سم
	No.
	 25
	 
	 

	13
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	 7
	 
	 

	14
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	 15
	 
	 

	15
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	 15
	 
	 

	16
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	 4
	 
	 

	17
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	 7
	 
	 

	18
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	 7
	 
	 

	19
	Nylon Roller
	رولة نايلون (سفرة طعام)
	No.
	 2
	 
	 

	20
	Nylon width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M
	 5
	 
	 

	21
	iron Wire Brushes
	فرشاة حديدية
	No.
	 15
	 
	 

	22
	Supply material, install water pump, 1" H=25m
	تجهيز ماطور ماء 1 انج  ويرفع  الماء حتى ارتفاع 25م
	No.
	 1
	 
	 

	23
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	Piece
	 15
	 
	 

	C
	planting 
	 
	 
	 
	 

	1
	Provide and supply grass best quality 
	تجهيز نوع جيد من الثيل
	M2
	150 
	 
	 

	2
	Supply of trees Type  Albizia
	تجهيز اشجار نوع البيزيا
	No.
	 25
	 
	 

	3
	Supply of trees type Mulberry
	تجهيز اشجار نوع التوت
	No.
	 25
	 
	 

	4
	planting rose seedlings
	تجهيز شتلات ورود
	No.
	 300
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	40,000.0

	
	
	Total Cost USD
	 















	Project Name: Rehabilitation Al-Shurta Garden in Jalawla
	BOQ
	اسم المشروع:-تأهيل حديقة الشرطة في جلولاء

	Project No.    :-     RPA /73 
	
	رقم المشروع:-  RPA /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks - Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: - تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشر من قبل جمعية ايادي الرحمة.
	 
	 
	 
	 

	A
	Working part
	 
	 
	 
	 

	1
	Working on cleaning and planting the garden 
	تنظيف وزرع الحديقة
	50 Person working for 40 days
	2000
	20.0
	40,000.0

	2
	Repair the damage part from the fence
	اصلاح الاجزاء المتضررة من السياج
	
	
	
	

	B
	Supply Painting Materials 
	 
	 
	 
	 

	1
	Water tank (2,000 liters) (Supply and install of cylindrical Plastic water tanks (have three layers)  including all piping and fittings, Valves, float valves,    according to the instruction of site engineer.
	خزان الماء بلاستيكي (2000لتر) : توفير كل المواد ونصب خزان ماء اسطواني بلاستيكي ذو ثلاث طبقات ويشمل السعر الربط و المواصلات و الطوافة و القفل  
	No.
	2
	 
	 

	2
	Supply Submersible Pump (Fanoos), Flux 1.5M3/H, lift M 33, power 0.75, Voltage 220V 1 inch with required wire (2*1.5)ml 
	تجهيز مضخة غاطسة (فانوس) ، تدفق 1.5 م 3 / ساعة ، رفع M 33 ، قوة 0.75 ، جهد 220 فولت 1 انج مع الربط الكهربائي بكيبل قياس (1.5*2) ملم
	No.
	1
	 
	 

	3
	PVC hose 3/4 inch and provide connection pieces with taps
	صوندة PVC 3/4 inch مع توفير قطع الربط مع الحنفية
	ML
	50
	 
	 

	4
	Water Tap 3/4 inch
	قفل ماء 3/4 انج
	No.
	5
	 
	 

	5
	Provide hose 3/4 inch good quality
	تجهيز خرطوم مياه 3/4 انج 
	M.L
	50
	 
	 

	6
	Provide concert Seat 
	تجهيز مصاطب كونكريتية 
	No.
	25
	 
	 

	7
	shovel
	مجرفة
	No.
	20.0
	 
	 

	8
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	15.0
	 
	 

	9
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	11.0
	 
	 

	10
	Wipper
	ماسحة
	No.
	3.0
	 
	 

	11
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الممرات
	No.
	5.0
	 
	 

	C
	Construction Work
	 
	 
	 
	 

	1
	supply material, install steel single face main gate (door) from steel plate 1.41mm thick and steel frames, painted two layers of anti rust paint & three layers of oil paint the price include door lock, switch mortise, according to Drawings.
	تجهيز المواد ، تثبيت البوابة الرئيسية الفولاذية أحادية الوجه (الباب) من لوح فولاذي بسمك 1.41 مم وإطارات فولاذية ، طلاء طبقتين من الطلاء المضاد للصدأ وثلاث طبقات من الطلاء الزيتي ، السعر يشمل قفل الباب ، نقر التبديل ، وفقًا للرسومات.
	M2 
	2
	 
	 

	D
	planting 
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of trees Type  Albizia
	تجهيز اشجار نوع ألبيزيا
	No.
	15
	 
	 

	2
	Supply Mulberry tree
	تجهيز اشجار التوت
	No.
	15
	 
	 

	3
	planting rose seedlings
	تجهيز شتلات ورود
	No.
	100
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	40,000.0

	
	
	Total Cost USD
	 


















	Project Name: Rehabilitation Sadiya District Directorate
	BOQ
	اسم المشروع:- ترميم مديرية ناحية السعدية

	Project No.    :-     RPA /73 
	
	رقم المشروع:-  RPA /73

	No.
	Item Description (English)
	وصف الفقرات (عربي)
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Total Cost

	
	
	
	
	
	USD
	USD

	 
	Remarks - Items no A in the BOQS will be without profit for the contractor it fixed price, laborer fees distribution will be controlled by MH staff as per production unit with checking and  supervision under MH staff. 
	ملاحظات: -تكون فقره A في جدول الكميات الزاميه وغير ربحيه للمقاول ويكون سعر الفقره  ثابت ولايتغير ويكون توزيع الاجور للعمال حسب توجيهات مشرف المنظمه وحسب وحدة الانتاج وباشراف مباشرمن قبل جمعية ايادي الرحمة. 
	 
	 
	 
	 

	A
	Working part
	 
	 
	 
	 

	1
	Working on painting 3 layers of internal paint for the internal walls, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على الطلاء ب 3 طبقات للجدران الداخلية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع
	100 Person working for 40 days
	4000
	20.0
	80,000.0

	2
	Working on painting 3 layers of outer paint for the external walls, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ الجدران الخارجية ب 3 طبقات من الطلاء الخارجي و يجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	3
	Working on cleaning and planting the garden 
	تنظيف وزرع الحديقة
	
	
	
	

	4
	Working on painting 3 layers of oil pain, for the Doors and window, color should be approved by Site Engineer.
	العمل على صبغ ب 3 طبقات بالصبغ الدهني للابواب والشبابيك ويجب اعتماد اللون من قبل مهندس الموقع.
	
	
	
	

	B
	Supply Painting Materials 
	 
	 
	 
	 

	1
	Supplying of materials and work on  plastering the whole internal walls with fine gypsum, with average thickness of 2cm thickness for Bathroom and different places with the required textures after remove the old gypsum
	تجهيز مواد وعمل البياض بالجص بمعدل سمك 2سم للجدران الداخلية  وعلى المساطر, للصحيات و الاماكن المختلفة وبالنقشات المحددة. بعد ازالة الجص القديم
	M2
	90.0
	 
	 

	2
	Supplying of materials and plastering the whole exterior walls with fine sand-cement mortar (1:3), with average thickness of 2cm thickness, for different places will be decided by the supervisor engineer with the required textures.
	تجهيز مواد واللبخ بمونة السمنت الناعم (3:1) بمعدل سمك 2سم للجدران الخارجية بعد الشربتة بالكامل وعلى المساطر, للاماكن التي  يحددها المهندس المشرف وبالنقشات المحددة.
	M2
	70.0
	 
	 

	3
	Supply and work to   filling the joint between the Concrete molds Asphalt with all work accessories
	تجهيز  وعمل ماستك لملئ الفواصل بين القوالب الكونكريتية (الاشتايكر) وتوفير كل مايتطلبه العمل
	M2
	377.0
	 
	 

	4
	Supply material, external paint (plastic type washable and durable)(Germany or Turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M2 
	تجهيز مواد الطلاء الخارجي (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات) (ألماني أو تركي) للجدران الخارجية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م2
	Pack
	19.0
	 
	 

	5
	Supply material, Internal paint (plastic type washable and durable, emulsion paints)(Germany or Turkish type), for the external walls, color should be approved by Site Engineer. Plastic pack 25 KG which enough to paint the wall with area 50 M3
	تجهيز مواد الطلاء الداخلي (نوع بلاستيك قابل للغسل ومتين بثلاث طبقات البنتلايت) (ألماني أو تركي) للجدران الداخلية ويحدد اللون بعد موافقة مهندس الموقع.كل علبة يحتوي على 25 كغم والتي تكفي لصبغ مساحة 50م3
	Pack
	15.0
	 
	 

	6
	Supply oil paint to paint doors and window each pack have 5 kg of oil paint which cover 25M2
	تجهيز صبغ دهني لصبغ الابواب والشبابيك ,كل علبة يحتوي على 5 كغم يغطي 25م2
	Pack
	7.0
	 
	 

	7
	Painting roller brush 10 cm
	رولة صبغ  10سم
	No.
	21.0
	 
	 

	8
	Painting roller brush 5 cm
	رولة صبغ 5سم
	No.
	3.0
	 
	 

	9
	Painting roller brush 20 cm
	رولة صبغ 20 سم
	No.
	30.0
	 
	 

	10
	Painting brush 0.5 inch
	فرشة صبغ 0.5 انج
	No.
	2.0
	 
	 

	11
	Painting brush 1 inch
	فرشة صبغ 1 انج
	No.
	15.0
	 
	 

	12
	paper adhesive tape 
	رولة ورق لاصق للجدران
	No.
	30.0
	 
	 

	13
	thinner Can 1 liter
	ثنر 1 كغم
	No.
	9.0
	 
	 

	14
	extension pipe for brushes 3M
	عصاة رولة الدهان 3م
	No.
	4.0
	 
	 

	15
	Blade 1 inch
	شفرة 1 انج
	No.
	7.0
	 
	 

	16
	Blade 2 inch
	شفرة 2 انج
	No.
	11.0
	 
	 

	17
	Nylon Roller
	رولة نايلون (سفرة طعام)
	No.
	30.0
	 
	 

	18
	Nylon width 2M
	نيلون بعرض 2م
	M
	15.0
	 
	 

	19
	iron Wire Brushes
	فرشاة حديدية
	No.
	5.0
	 
	 

	20
	Rust removal paper (0,0.1, 0.2 & 0.3)
	ورق للازالة الصدأ
	Piece
	9.0
	 
	 

	21
	shovel
	مجرفة
	No.
	25.0
	 
	 

	22
	Garden AXE  
	فأس
	No.
	15.0
	 
	 

	23
	Wheelbarrow
	عربة يدوية
	No.
	15.0
	 
	 

	24
	Wipper
	ماسحة
	No.
	10.0
	 
	 

	25
	Iron ladders 7 steps
	سلم حديدي 7 بايات
	No.
	3
	 
	 

	26
	High pressure water pump (Car washer)
	مضخة ماء ضغط عالي (فارة)
	PCs
	1
	 
	 

	27
	Floor Scrub Brush
	فرشاة لتنظيف الارضيات
	No.
	9.0
	 
	 

	C
	Supply Electrical Materials 
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of materials and install main switch, three phase (150A) with western circuit breakers, 13 No. carry from 10A to 30A inside a metal box, Havell's to be installed inside the specified place by the supervisor engineer with making earth setting by using copper bar in a hole with mixed salt and coal according to the specifications.
	تجهيز و تركيب مين سويج قياس (150A) ثلاثي الاطوار مع جوزات من نوع غربي عدد 13 ذو نوعية جيدة وبتحمل من 10امبيرالى30 أمبير توضع داخل صندوق معدني نوع هافلز Havell's و تنصب في داخل الجدار في المكان المحدد من قبل المهندس المشرف مع عمل تأسيس أرضي باستعمال قضيب من التحاس تغمر في حفرة من الملح و الفحم و حسب المواصفات.
	L.S
	1.0
	 
	 

	2
	Supply and install plug switch can carry 13A (Good quality and western type) by using 2*1.5mm2 with make earth wire after fetching several samples foe approval installation.
	تجهيز وتركيب وتوصيل مأخذ تيارقياس 13أمبير ذو نوعية جيدة و من منشأ غربيباسلاك 2*1.5 ملم2 مع التاسيس الارضي بعد جلب نماذج منها للموافقة وكل ما يتطلبه العمل.
	No.
	9.0
	 
	 

	3
	providing material and labor to install ventilator its measure (20*20)cm with switch point with ( 2X1.5) mm according to the instructions of site engineer
	تجهيز المواد والأيدي العامله لنصب مفرغه كهربائي قياس (20*20)سم وسويج تشغيل و واير (2*1.5) ملم وحسب توجيهات المهندس المشرف .
	No.
	2.0
	 
	 

	4
	Supply of materials and install semi-circular lights with the lamps (60W), good quality and western type by using 2*1.5mm2 wires after fetching several samples for approval with all fittings required for completing the work.
	تجهيز وتركيب وتوصيل نقطة إضاءة ذو شكل نصف كروي (لطش) مع المصباح بقدرة 60واط (ذو نوعية جيدة و من منشأ غربي) باستخدام اسلاك 2*1,5 ملم2 بعد جلب نماذج منها للموافقة وكل ما يتطلبه العمل.
	No.
	20.0
	 
	 

	D
	planting work
	 
	 
	 
	 

	1
	Supply of trees Type  Albizia
	تجهيز اشجار نوع البيزيا
	No.
	100.0
	 
	 

	2
	Supply of trees type Mulberry
	تجهيز اشجار التوت
	No.
	75.0
	 
	 

	E
	Sanitary repair
	 
	 
	 
	 

	1
	Providing  materials and fix Ceramic wash basin (good type) with mixer + floor drains + Gully (Trap), using proper brackets for fixing the basin with walls. with all requirements
 The works should be done according to specification, the drawings and instructions of the site engineer. 
	تجهيز ونصب  مغسلة سيراميك  نوعية جيدة مع الخلاط والمصفي و كلي  استخدام الاقواس لربط المغاسل بالجدران.  وكافه الملحقات الضروريه كل الاعمال يجب ان تكون حسب  المخطط و توجيهات المهندس المشرف
	No.
	3.0
	 
	 

	2
	providing and fixing toilet base (sharqi) by a distance (40*60) cm Turkish ceramic type , and connect with the row of excavation of  latrine base and foundation and concrete the base , with all requirements , and according to instruction of site engineer. After remove the old one
	تجهيز ونصب قاعده تواليت شرقي قياس (60*40)سم نوع سيرامك تركي المنشأ ويشمل الفقره حفر اساس القاعده وصب الأرضيه بكونكريت (1:2:4) بأبعاد (1.2x1.2)م3 مع كلي وكافه الملحقات الضروريه وحسب توجيهات المهندس المشرف بعدة ازالة القديم
	No.
	3.0
	 
	 

	3
	[bookmark: _GoBack]Provide and install handrail for stair, made of hollow iron pipes size (2"4"*3mm) for the sides and (1"*2"*3mm) for the interior bars, to be fixed from both sides by iron bolts on the parapet and a concrete base with thickness not less than 20cm, painting by two coats of anti-rust paint and three coats of oily paint completely according to the specifications with all fittings required as the plans.
	تجهيز ونصب محجر درج مصنوع من انابيب حديدية للجانبين ذو مقطع مستطيل مجوف قياس (2"*4*3ملم) و مقاطع حديدية مستطيلة قياس (1"*2"*3ملم) ويثبت من الاعلى بالمرد بواسطة براغي ومن الاسفل بصبة كونكريتية ذو سمك 20سم ويثبت ايضاً ببراغي. مع الصبغ بطبقتين من صبغ مانع الصدأ و ثلاث طبقات من الصبغ الدهني بالكامل و حسب المواصفات مع جميع الملحقات لانجاز العمل بالكامل وحسب المخطط المرفق.
	M.L
	5.2
	 
	 

	4
	Providing and fixing window PVC Turkish type , (40*40) cm, with all the accessories required according  of site engineer.
	تجهيز مع نصب شباك نوع (PVC) منشأ تركي قياس (40*40) سم مع كافه الملحقات الضروريه وحسب توجيهات المهندس المشرف
	No.
	2.0
	 
	 

	
	
	cost for provide material & work
	 

	
	
	Total paid to beneficiaries
	80,000.0

	
	
	Total Cost USD
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